ВСН 123-90
Форма 8 

     (Министерство)		(город)

(трест)		(заказчик)

(монтажное управление)		(объект) 
	
			200 		г.	
(участок)			

ПРОТОКОЛ 
осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно 
	
На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к акту ведомости) согласно требованиям СНиП 3.05.06-85, ПУЭ-98 и документации заводов-изготовителей произведены: 
	
1. Регулировка механической части коммутационных аппаратов, их контактных пар,	
приводов и блокировок 		
	(результат)
	
2. Проверка коммутационных аппаратов, приводов к ним и блокировок на многократное 	
включение и выключение		
	(результат)
	
3. Фазировка первичных цепей коммутации 		
	
(результат)
	
4. Проверка свободного перемещения и надежной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем и контрольном положении, работы шторок и механических блокировок
	
(результат)
	
5. Смазка трущихся деталей и контактов коммутационных аппаратов 		
	
(выполнено)
	
6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при 	
необходимости их доливка		
	(результат)
	
7. Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требованиям 	
нормативно-технической документации		
	(выполнено)

8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов), работы замков и выполнения 	
проектных надписей		
	(выполнено)
	
Заключение 		

	
Осмотр и проверку произвел 		
	(подпись)
	
Производитель работ 		
	(подпись)