МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, МЕХАНИЗИРОВАННОМ ИНСТРУМЕНТЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ МИНЭНЕРГО СССР

Часть 2

Эксплуатационно-ремонтное обслуживание электрических станций, подстанций, линий электропередачи и тепловых сетей (кроме капитальных ремонтов основного энергетического оборудования, учтенных в части 1)

СО 153-34.10.107
(РД 34.10.107)

Составлено Всесоюзным государственным трестом по организации и рационализации районных электрических станций и сетей (ОРГРЭС)

Утверждено: Заместитель начальника Главтехуправления Д.Я. Шамараков 1 июля 1975 г.

Содержание

Введение
1. Нормативы потребности в СММ для топливно-транспортного оборудования
2. Нормативы потребности в СММ для котлотурбинного и водоподготовительного оборудования
3. Нормативы потребности в СММ для оборудования лабораторий металлов тепловых электростанций
4. Нормативы потребности в СММ для средств тепловой автоматики и приборов теплотехнического контроля тепловых электростанций
5. Нормативы потребности в СММ для силового электротехнического оборудования тепловых и гидравлических электростанций, подстанций 35 кВ и выше, трансформаторных и распределительных пунктом 6-10 кВ
6. Нормативы потребности в СММ для силовых трансформаторов, автотрансформаторов и масляных реакторов, установленных на гидроэлектростанциях и в сетевых предприятиях
7. Нормативы потребности в СММ для синхронных компенсаторов
8. Нормативы потребности в СММ для устройств релейной защиты и электроавтоматики тепловых и гидравлических электростанций и предприятий электрических сетей
9. Нормативы потребности в СММ для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
10. Нормативы потребности в СММ для кабельных линий напряжением до 35 кВ
11. Нормативы потребности в СММ для средств диспетчерского и технологического управления
12. Нормативы потребности в СММ для гидротехнических сооружений гидравлических и тепловых электростанций
13. Нормативы потребности в СММ для тепловых сетей
14. Нормативы потребности в СММ для ремонта зданий и сооружений энергопредприятий
15. Нормативы потребности в оборудовании для механизации уборки и озеленения территории тепловых электростанций и предприятий электрических и тепловых сетей
16. Нормативы потребности в оборудовании для механизации уборки помещений тепловых электростанций, предприятий электрических и тепловых сетей
17. Нормативы потребности в оборудовании для механизации работ на материальных складах тепловых электростанций, предприятий электрических и тепловых сетей

ВВЕДЕНИЕ

Нормативы потребности в средствах малой механизации (СММ), механизированном инструменте и специальных приспособлениях состоят из трех частей. Части 1 и 3 разработаны ЦКБ Главэнергоремонта. Часть 1 учитывает потребность в СММ для капитальных ремонтов основного энергетического оборудования тепловых электростанций. Настоящая часть 2 содержит нормативы потребности в СММ для эксплуатационно-ремонтного обслуживания электрических станций, подстанций, линий электропередачи и тепловых сетей (кроме капитальных ремонтов основного энергетического оборудования, учтенных в части 1). Эти нормативы охватывают СММ, изготовляемые заводами или другими предприятиями и организациями Минэнерго СССР, а также некоторые изделия, поставляемые предприятиями других министерств и ведомств и распределяемые между энергопредприятиями трестом "Энергомеханизация".
К средствам малой механизации условно отнесены также некоторые переносные приборы, облегчающие условия ремонта и эксплуатации энергопредприятий. Нормативы предусматривают годовую потребность в СММ для замены изношенных и не учитывают:
- потребность в СММ для комплектования новых и доукомплектования действующих энергопредприятий, так как эта потребность должна определяться на основе табелей оснащения СММ, составляемых энергопредприятиями;
- ручной инструмент (за некоторыми исключениями), не подпадающий под понятие СММ.
Нормативы разработаны в двух видах:
- нормативы предприятий, составленные для каждого их вида с наиболее характерными для этих нормативов единицами измерения и предназначенные для использования при составлении заявок предприятиями и при выделении им фондов вышестоящей организацией;
- отраслевые нормативы, предназначенные для определения и планирования потребности в СММ для отрасли в целом. Они составляются на базе нормативов предприятий и служат основой для планирования производства СММ и выделения министерству фондов на них Госпланом СССР.
В некоторых случаях нормативы предприятий совпадают с отраслевыми нормативами.
В других случаях отраслевые нормативы не могут быть использованы для отдельных предприятий.
Годовая потребность предприятия в СММ (шт./год) определена по формуле:

,

где Q	- необходимое количество СММ данного вида для ремонта или эксплуатации предприятия (по табелю оснащения), шт.;	
C	- срок службы СММ данного вида, год.	

Необходимая потребность в СММ на плановый период по отдельным типам предприятий определяется умножением норматива на соответствующий ему плановый показатель.
Общая потребность в каком-либо виде СММ по отрасли определяется суммированием этой потребности по отдельным типам предприятий, использующих данный вид СММ.

Пример определения потребности отрасли в вибраторах глубинных с гибким валом марки ИВ-17 на предстоящий n-й год

При рассмотрении нормативов потребности в СММ устанавливаем, что это изделие требуется для гидротехнических сооружений ГЭС и ТЭС (разд. 12, п. 7) и ремонтно-эксплуатационного обслуживания зданий и сооружений (разд. 14, п. 34).
Расчет потребности сведен в таблицу.

Место применения изделия	Единицы измерения норматива	Норматив	Ожидаемый показатель на n-й год	Годовая потребность, шт.	
Гидротехнические сооружения (см. разд. 12, п. 7)	шт. в год на млн. руб. ППОФ*	0,00048	75000 млн. руб.	36	
Здания и сооружения (см. разд. 14, п. 34)	шт. в год на 100 чел. персонала, занятого ремонтом зданий и сооружений	1,50000	40000 чел.	600	
Всего по отрасли	636	

* Промышленно-производственные основные фонды.	

При составлении Нормативов были использованы следующее материалы:
1. Каталог средств малой механизации, механизированного инструмента и специальных приспособлений, выпускаемых предприятиями Минэнерго СССР (Информэнерго, 1973).
2. Перечень средств малой механизации, механизированного инструмента и приспособлений, изготавливаемых предприятиями Минэнерго СССР, не вошедших в каталог-справочник (трест "Энергомеханизация", 1973).
3. Каталог-справочник механизированного инструмента, отделочных машин и вибраторов ("Машиностроение", 1972).
4. Приложения № 1 и 2 к Приказу министра энергетики и электрификации СССР от 4 ноября 1972 г. № 236 "План изготовления средств малой механизации, механизированного инструмента и приспособлений на заводах и ремонтных предприятиях Минэнерго СССР на 1973 г." и "План изготовления новых и вновь осваиваемых машин, механизмов, механизированного и ручного инструмента и приборов на заводах Минэнерго СССР в 1973 г.".
5. Ведомости треста "Энергомеханизация" № 5, 10, 11 и 13.
6. Временные нормативы потребности в средствах малой механизации, механизированного инструмента, вспомогательного оборудования и приспособлений для строительно-монтажных работ. Ч.I (Энергостройтруд, 1973).
7. Технические условия на машину аварийно-ремонтную для тепловых сетей и котельных типа АРТК (Главэнергоуправление МКХ РСФСР, 1971).
8. Прейскурант № 29-03-19 на промышленную продукцию производства предприятий Минэнерго СССР (Прейскурантиздат, 1973).
9. Прейскурант № 17-01. Оптовые цены на приборы электроизмерительные общего применения (Прейскурантиздат, 1971).
10. Прейскурант № 15-04. Ч.II. Оптовые цены на аппаратуру электрическую низковольтную (Прейскурантиздат, 1971).
11. Прейскурант № 18-01. Оптовые цены на станки металлорежущие (Прейскурантиздат, 1971).
12. Прейскурант № 15-05. Ч.I. Оптовые цены на трансформаторы, подстанции трансформаторные комплектные и реакторы бетонные (Прейскурантиздат, 1972).
13. Номенклатурный справочник изделий заводов Главсельэлектросетьстроя (Информэнерго, 1970).
14. Решение № Э-6/66 "Об организации в энергосистемах РМС и о комплектовании их оборудованием, механизмами, инструментами и приспособлениями" (БТИ ОРГРЭС, 1966).

1. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В СММ ДЛЯ ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование	Тип, марка, ГОСТ, предприятие- изготовитель	Срок службы, год	Годовой норматив на одну ТЭС, шт., при мощности, МВт	Годовой отраслевой норматив, шт./млн. руб. ППОФ	
			до 600	свыше 600	до 600	свыше 600		
			Жидкое и газообразное топливо	Твердое топливо		
Приспособления	
1. Вибратор	ИВ-20, Ярославский завод "Красный маяк"	5	-	-	7,0	8,0	0,01200	
2. Машина для выгрузки сыпучих грузов из вагонов	МВС-ЗМ	20	-	-	-	1,0	0,00004	
3. Молот отбойный	ОМ-2, ОМ-5,    ГОСТ 6453-61	1	-	-	8,0	8,0	0,02000	
4. Таль грузоподъемностью 1 т 	ГОСТ 3472-54	20	1,0*	1,0*	-	-	0,00020	
5. Тельфер для люкоподъемников грузоподъемностью 1 т	ТЭ-1	6	-	-	1,0	2,0	0,00150	
6. Шпалоподбойник электровибрационного и ударного действия	ЭШП-6, Калужский завод транспортного машиностроения	5	0,4	0,8	0,4	0,8	0,00150	

* Для жидкого топлива.	

Примечание. Ежегодные сведения о стоимости ППОФ энергосистем приводятся в отчетной форме № 11 ЦСУ СССР.	

2. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В СММ ДЛЯ КОТЛОТУРБИННОГО И ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование	Тип, предприятие- изготовитель	Срок службы, год	Годовой норматив на одну ТЭС, шт., при мощности, МВт	Годовой отраслевой норматив, шт./МВт ТЭС	
			до 100	101-500	501-1200	свыше 1200		
1. Балансировочный измерительный прибор	БИП-6, Ростовэнергоремонт	6	0,0334	0,167	0,167	0,334	0,58	
2. Виброизмерительный прибор	ИВП-1, Ростовэнергоремонт	6	-	0,167	0,167	0,334	0,36	
3. Виброметр широкодиапазонный для эксплуатационного контроля вибрации	ЭКВ-1, Союзэнергоавтоматика	6	-	0,167	0,167	0,334	0,36	
4. Виброизмерительный ручной прибор	ВИП-2м, Ленинградский инструментальный завод	5	0,2000	0,200	-	-	1,35	
5. Станок точильно-заточный	К-1036, Пронский механический завод	4	-	0,250	0,250	0,500	0,39	
6. Течеискатель ультразвуковой	ТУЗ-5М, ДОСААФ (г.Горький)	4	0,2500	-	-	-	1,36	
7. Течеискатель вакуумный и атмосферный галоидный (к турбинам К-300-240)	ВАГТИ-6	5	-	-	0,200	0,400	0,16	
8. Течеискатель галоидный	ГТИ-6, НИИ радиоизмерительных приборов (г. Вильнюс)	5	-	0,200	0,200	0,400	0,60	
9. Тахометр полупроводниковый (переносный) электронный	ПЭГ-1, Центрказэнерго	5	0,0400	0,200	0,200	0,400	0,65	
10. Таль грузоподъемностью   3 т	ТМШ-3, Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш"	5	-	0,200	0,200	0,400	0,44	
11. Тележка-носилки для транспортирования кислородных баллонов	Рыбинский завод гидромеханизации	5	0,2000	0,200	0,200	0,200	1,47	
12. Тележка ручная для перевозки грузов в цехе	Рыбинский завод гидромеханизации	5	0,2000	0,200	0,200	0,200	1,47	
13. Термощуп	П-500, производственное предприятие "Союзэнергоавтоматика"	3	0,6700	0,670	0,670	0,670	4,92	

Примечания: 1. Потребность в некоторых, не часто применяемых, специальных приборах контроля для электростанций мощностью до 100 МВт обеспечивается централизованно РЭУ и определяется из расчета один прибор на пять электростанций. 2. Ежегодные сведения об установленной мощности ТЭС Минэнерго СССР приводятся в отчетной форме № 6ТП (годовая) ЦСУ СССР.	

3. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В СММ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРИЙ МЕТАЛЛОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Наименование	Тип, марка, предприятие- изготовитель	Срок службы, год	Годовой норматив на одну ТЭС, шт., при мощности, МВт	Годовой отраслевой норматив, шт./млн. руб. ППОФ энергосистем	
			до 100	101-500	501-1200	свыше 1200		
1. Дефектоскоп ультразвуковой	ДУК-66п, Кишиневский завод "Электроточприбор"	8,0	0,125	0,375	0,625	0,625	4,2·10-3	
2. Дефектоскоп магнитный	77ПМД-3М, Кишиневский завод "Электроточприбор"	10,0	0,100	0,100	0,100	0,100	2,0·10-3	
3. Комплект призматических искательных головок (с углом входа 30, 40 и 50° на частоту 1,8; 2,5 и 5 МГц)	Кишиневский завод "Электроточприбор"	1,0	1,000	2,000	5,000	5,000	0,2·10-3	
4. То же с углом входа 53 и 55° на частоту 5 МГц	То же	0,5	2,000	4,000	6,000	6,000	4,8·10-3	
5. Комплект эталонных устройств	КЭУ-1, Кишиневский завод "Электроточприбор"	10,0	0,100	0,100	0,100	0,100	2,0·10-3	
6. Машина испытательная 5-10 т	Ивановский завод испытательных машин	20,0	-	-	0,050	0,050	0,07·10-3	
7. Машина разрывная универсальная 40-50 т	Армавирский завод испытательных машин	20,0	-	-	0,050	0,050	0,07·10-3	
8. Маятниковый копер	МК-30А	20,0	-	-	0,100	0,100	0,14·10-3	
9. Микроскоп	МИМ-9	20,0	-	-	0,050	0,050	0,14·10-3	
10. Микроскоп	МИР-2	20,0	-	0,050	0,050	0,050	0,26·10-3	
11. Микроскоп	Биологический МБС	20,0	0,050	0,050	0,050	0,050	1,02·10-3	
12. Микроскоп переносный	ММУ-3, Ленинградское оптико-механическое объединение	20,0	0,050	0,050	0,050	0,100	1,02·10-3	
13. Перископ	РВП-456	10,0	-	-	0,100	0,100	0,143·10-3	
14. Станок полировальный	3881, Каунасский завод шлифовальных станков	20,0	-	0,050	0,050	0,050	1,02·10-3	
15. Стилоскоп переносный	СЛП-2	6,0	0,166	0,333	0,500	0,666	4,5·10-3	
16. Стилоскоп стационарный	СЛ-11, Ленинградское оптико-механическое объединение	15,0	-	0,066	0,066	0,066	0,33·10-3	
17. Твердомер	Бринелль ТШ-2	20,0	0,050	0,050	0,050	0,050	1,02·10-3	
18. Твердомер	Роквелл ТК-2, Ивановский завод испытательных машин	20,0	0,050	0,050	0,050	0,050	1,02·10-3	
19. Твердомер	ВПИ-Зк, Волгоградский политехнический институт	10,0	0,100	0,100	0,200	0,200	2,2·10-3	
20. Термопечь	МП-2У, Утянский завод лабораторных электропечей	5,0	0,200	0,200	0,200	0,200	4,13·10-3	
21. Толщиномер ультразвуковой	Кварц-6, Кишиневский завод "Электроточприбор"	8,0	0,125	0,375	0,625	0,625	0,0042	
22.Фотоаппарат	Зенит-Е	20,	0,050	0,050	0,050	0,050	0,00102	

Примечание. Ежегодные сведения о стоимости ППОФ энергосистем приводятся в отчетной форме № 11 ЦСУ СССР.	

4. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В СММ ДЛЯ СРЕДСТВ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОВ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Наименование	Тип, марка, ГОСТ, ТУ, предприятие-изготовитель	Срок службы, год	Годовой норматив на 100 чел. ППП цеха ТАИ, шт.	Годовой отраслевой норматив, шт./МВт ТЭС	
Электроинструмент	
1. Машина сверлильная электрическая. Наибольший диаметр сверла 20 мм	ИЭ-1014, ГОСТ 8524-63	1,5	1,00	1,00	
2. То же 15 мм	ИЭ-1013, ГОСТ 8524-63	1,5	2,00	3,00	
3. То же 12 мм	ИЭ-1011 (ЭЛ12), СТУ 36-01-104-62	1,0	1,00	1,50	
4. То же 9 мм	ИЭ-1008, ГОСТ 8524-63	1,5	5,00	6,00	
5. То же 5 мм	ИЭ-1001, ГОСТ 8524-63	1,0	1,00	1,50	
6. Ножницы электрические	С424-А	-	1,00	1,00	
7. Точило электрическое     А-138	ГОСТ 183-66	3,0	2,66	3,06	
8. Пистолет для контактной точечной сварки	ПТЛ-2 или РЗР-62, ТУ 689-65 Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя СССР от 16/XII 1965 г.	2,0	2,00	3,00	
Малогабаритные станки и приспособления	
9. Домкрат грузоподъемностью 3 т	ГОСТ 18042-72	4,0	0,30	0,30	
10. Домкрат грузоподъемностью 5 т	ГОСТ 18042-72	4,0	0,30	0,30	
11. Лебедка электрическая грузоподъемностью 0,25 т	ГОСТ 5259-68, РЛ-0,5 ТУ Министерства транспортного строительства от 18/I-1960 г.	4,0	0,30	0,30	
12. Станок настольный обдирочно-шлифовальный НО-71	ЗА382, Ангарский завод КВОиТ	4,0	1,00	1,20	
13. Станок точильный с абразивным кругом диаметром 300 мм	332Б	5,0	0,90	1,10	
14. Сверлилка пневматическая	-	2,0	0,50	0,50	
15. Таль ручная грузоподъемностью 1 т	ГОСТ 1106-64	3,0	0,30	0,30	
16. Тележка грузовая	ГОСТ 13188-67	3,0	3,00	4,00	
17. Тележка грузоподъемностью 1000 кг на резиновом ходу	Армэнергоремонт	3,0	1,00	1,00	
18. Труборез для труб диаметром 10-32 мм	ТОС-1	3,0	1,00	1,00	
19. Трубогиб реечный для труб диаметром 10-40 мм	ТР-33 Мосэнерго	2,0	2,00	2,00	

Примечание. Ежегодные сведения об установленной мощности ТЭС приводятся в отчетной форме № 6ТП (годовая) ЦСУ СССР.	

5. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В СММ ДЛЯ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ПОДСТАНЦИЙ 35 кВ И ВЫШЕ, ТРАНСФОРМАТОРНЫХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ 6-10 кВ

Наименование	Тип, марка, ГОСТ, ТУ, предприятие-изготовитель	Срок службы, год	Годовой норматив на 100 чел. эксплуатационно- ремонтного персонала, обслуживающего электрооборудование, шт.	Годовой отраслевой норматив на 1000 чел. промышленно-производственного персонала (ППП) энергосистем, шт.	
			электрических сетей	ТЭС и ГЭС		
Электрифицированный инструмент и приспособления	
1. Агрегат окрасочный (компрессор СО-45 и краскораспылитель СО-19А)	СО-74, Вильнюсский завод строительно-отделочных машин	5	0,80	0,80	0,70	
2. Аппарат для индукционного нагрева подшипников перед насадкой их на вал	Ленинградский электромеханический завод	5	0,80	0,80	0,70	
3. Машина сверлильная электрическая однофазного тока 50 Гц. Наибольший диаметр сверла 20 мм	ИЭ-1014 (И-28А), ГОСТ 8524-63, Ростовский завод "Электроинструмент"	3	1,40	1,40	1,20	
4. Машина сверлильная. Наибольший диаметр сверла 15 мм	ИЭ-1013 (С-480Б), ГОСТ 8524-63, Ростовский завод "Электроинструмент"	2	2,00	2,00	1,80	
5. То же 9 мм	ИЭ-1008 (С-437Б), ГОСТ 8524-63, Назрановский завод "Электроинструмент"	2	2,00	2,00	1,80	
6. То же 6 мм	ИЭ-1003 (С-469Б), ГОСТ 8524-63, Назрановский завод "Электроинструмент"	2	2,00	2,00	1,80	
7. Машина шлифовальная электрическая однофазного тока 50 Гц, диаметр круга    100 мм	ИЭ-2005 (Э-2003), ГОСТ 11096-64, конструкция ВНИИСМИ	5	0,80	0,80	0,70	
8. То же с гибким валом; диаметр круга 200 мм	ИЭ-8201А (С-475Б), ГОСТ 11096-64, Выборгский завод "Электроинструмент"	5	0,80	0,80	0,70	
9. Молоток электрический трехфазного тока 50 Гц	ИЭ-4203 (С-848), Даугавпилсский завод "Электроинструмент"	5	0,70	0,70	0,60	
10. Молоток электрический трехфазного тока 50 Гц	ИЭ-4206 (С-1015), Даугавпилсский завод "Электроинструмент"	5	0,70	0,70	0,60	
11. Насос грязевой	ГНОМ-10-10, Московский механический завод	5	0,70	0,70	0,60	
12. Ножницы ножевые электрические однофазного тока  50 Гц переносные	ИЭ-5403, ГОСТ 8524-63, Ростовский завод "Электроинструмент"	3	1,40	1,40	1,20	
13. Ножовка механическая переносная для резки труб	ГМ-009А, Каунасэнергоремонт	5	0,63	0,63	0,55	
14. Прожектор	ПЗС-35, ГОСТ 6047-51	3	5,00	2,00	3,37	
15. Приспособление для продороживания коллекторов машин постоянного тока	Ленинградский завод строительных механизмов	5	0,63	0,30	0,55	
16. Пылесос бытовой "Буран"	ГОСТ 10280-70	3	1,20	1,20	1,00	
17. Соединение штепсельное трехполюсное	ИЭ-9901 (И-73-В1), Ярославский завод "Красный маяк"	2	11,40	11,40	10,00	
18. То же	ИЭ-9902 (И-73-ВП), Ярославский завод "Красный маяк"	2	11,40	11,40	10,00	
19. Соединение штепсельное двухполюсное	ИЭ-9903 (И-145), Ростовский завод "Электроинструмент"	2	11,40	11,40	10,00	
20. Станок точильно-заточный настольный	К-1036, Пронский механический завод	5	0,70	0,70	0,60	
21. Станок сверлильный настольный для сверления отверстий диаметром до 12 мм	НСП-12А, Волгоэнергоремонт	5	0,63	0,63	0,55	
22. Электрокалорифер мощностью 8,6 кВт	ЭКР-10, Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш"	3	1,26	1,26	1,10	
Грузоподъемные механизмы и приспособления	
23. Блок однорольный грузоподъемностью  1,0 т	Б1-1, ТУ 065-61 МСЭС	5	1,00	1,00	0,88	
24. То же грузоподъемностью  3,0 т	Б3-1, МРТУ 34 МСЭС	5	1,00	1,00	0,88	
25. То же грузоподъемностью 5,0 т	Б5-1, МРТУ 34 МСЭС	5	1,00	1,00	0,88	
26. Блок с откидной серьгой грузоподъемностью 5 т	Московский опытно- экспериментальный завод монтажной техники	5	1,00	1,00	0,88	
27. Блок малогабаритный полиспастный грузоподъемностью  0,5 т	Дмитровский электромеханический завод	5	2,00	2,00	1,75	
28. То же грузоподъемностью  3,0 т	То же	5	2,00	2,00	1,75	
29. То же грузоподъемностью  5,0 т	- " -	5	2,00	2,00	1,75	
30. Домкрат реечный грузоподъемностью 5 т	Конаковский завод механизированного инструмента	3	2,30	2,30	2,00	
31. Домкрат гидравлический специальный грузоподъемностью 5 т	ДГС-2, Пронский механический завод	3	2,80	1,40	2,00	
32. То же грузоподъемностью   10 т	ДГС-1, Пронский механический завод	3	2,80	1,40	2,00	
33. Коуш-40	ГОСТ 2224-73, Волжский завод стальных конструкций	5	5,00	2,00	3,40	
34. Коуш-50	То же	5	5,00	2,00	3,40	
35. Лебедка ручная универсальная грузоподъемностью  1,5 т	РУЛ-1,5, ГОСТ 2914-67	5	0,60	1,00	0,66	
36. Лебедка ручная универсальная грузоподъемностью 3 т	РУЛ-3,0, ГОСТ 2914-67	5	0,60	0,60	0,58	
37. Лебедка ручная червячная грузоподъемностью  0,5 т	ЛЧР-0,5, Киевский экспериментальный механический завод	5	1,60	0,50	1,00	
38. Лебедка ручная рычажная грузоподъемностью  0,5 т	Узбекэнергоремонт	5	1,60	0,80	1,10	
39. Лебедка ручная рычажная грузоподъемностью  1,5 т	Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш"	5	1,60	0,80	1,10	
40. Приспособление для подвески блоков к двутавровым балкам грузоподъемностью 2 т	Рыбинский завод гидромеханизации	5	1,00	1,00	0,90	
41. Стропы петлевые грузоподъемностью  0,4 т	П-8, 7-2, Рыбинский завод гидромеханизации	2	2,00	1,00	1,42	
42. То же грузоподъемностью 1,03 т	П-13-А, Рыбинский завод гидромеханизации	2	2,00	1,00	1,42	
43. То же грузоподъемностью  1,4 т	П-15, 5-8, Рыбинский завод гидромеханизации	2	2,00	1,00	1,42	
44. То же грузоподъемностью 1,83 т	П-17, 5-4, Рыбинский завод гидромеханизации	2	1,00	1,00	0,88	
45. То же грузоподъемностью  2,3 т	П-19, 5-4, Рыбинский завод гидромеханизации	2	1,00	1,00	0,88	
46. Стропы четырехветвевые с чалочными крюками грузоподъемностью  1,6 т	Рыбинский завод гидромеханизации	3	1,00	1,00	0,90	
47. То же грузоподъемностью  4,0 т	Рыбинский завод гидромеханизации	3	1,00	1,00	0,90	
48. Таль ручная шестеренчатая грузоподъемностью  1,0 т	РТК-1, Московский опытно- экспериментальный завод монтажной техники	5	0,80	0,80	0,70	
49. То же  грузоподъемностью  2,0 т	То же	5	0,80	0,80	0,70	
50. То же  грузоподъемностью  3,0 т	-	5	0,80	0,80	0,70	
51. Тележка-носилки для транспортировки кислородных баллонов	Рыбинский завод гидромеханизации 	5	1,40	1,40	1,20	
51а. Крюки чалочные грузоподъемностью 0,63 т; 1,0 т; 1,6 т; 2,5 т; 4,0 т	Днепровский механический завод	по 10	по 1	по 0,5	по 0,56	
Слесарно-монтажные устройства, инструмент и приспособления	
52. Валик малярный поролоновый	Тольяттинский ремонтно-механический завод	1	6,00	6,00	5,40	
53. Инструмент слесарно-монтерский с изолирующими ручками, компл.	Центральное производственное предприятие Ленэнерго	2	10,00	10,00	8,80	
54. Клещи для холодной сварки скруток алюминиевых проводов	КСП-4, Мытищинский электромеханический завод	3	2,00	2,00	1,75	
55. Комплект приспособлений для механизации работ по ремонту электродвигателей (козловой кран, ручная лебедка, консольный захват)	Центральное производственное предприятие Ленэнерго	5	0,34	0,34	0,30	
56. Набор монтерского инструмента	МИ-64, Курганский электромеханический завод	2	8,00	8,00	7,00	
57. Пресс-клещи для опрессовки медных наконечников сечением до 10 мм2	ПК-2, Новосибирский электромеханический завод	2	3,00	3,00	2,63	
58. То же сечением от 16 до 50 мм2	То же	3	2,00	2,00	1,75	
59. Скарпель механический	ОТМ 30-6, Р-66 Министерства строительных материалов УССР	4	1,70	1,70	1,50	
60. Съемник гидравлический универсальный	Зуевский энергомеханический завод	5	0,70	0,70	0,60	
61. Трубогиб с ручным гидроприводом для труб диаметром до 2"	ТГР-2", Конаковский завод механизированного инструмента	5	0,45	0,45	0,40	
62. То же для труб диаметром до 3/4"	ТГР-3/4", Конаковский завод механизированного инструмента	5	0,45	0,45	0,40	
63. Шиногиб ручной на ребро для медных и алюминиевых шин сечением до 100´10 мм2	Славянский арматурно-изоляторный завод имени Артема	5	0,45	0,45	0,40	
64. Шиногиб ручной на плоскость для медных и алюминиевых шин сечением до 100´10 мм2	Киевский экспериментальный механический завод	5	0,65	0,65	0,60	
65. Шприц ручной поршневой для смазки подшипников оборудования	ШРГ-250, ТУ 201 Министерства строительства РСФСР	4	4,00	4,00	3,50	
Приспособления для выполнения работ на высоте	
66. Когти монтерские с ремнями	ГОСТ 14331-69	3	1,10	1,10	1,00	
67. Лазы монтерские для подъема на железобетонные опоры	Домодедовский завод металлоконструкций	3	1,40	1,00	1,60	
68. Лестница для подъема на железобетонные опоры складывающаяся, общая длина 12 м	Ленинградский механический завод высоковольтных опор	3	1,40	0,70	1,00	
69. Леса специальные для обслуживания воздушных выключателей типа ВВН-220	Белорусэнергоремонт	5	1,00	1,00	0,10	
70. То же типа ВВН-330	То же	5	0,60	0,60	0,05	
71. Подмости телескопические перевозные, высота подъема 6 м	ПТ-6, Белорусэнергоремонт	3	4,00	4,00	0,50	
72. Пояс монтерский	ГОСТ 14185-69	3	4,00	4,00	3,50	
73. Виброграф для записи скорости движения траверс масляных выключателей	Киевский завод измерительной аппаратуры	4	2,00	2,00	1,75	
74. Измеритель сопротивления заземления	МС-08, СТУ-36-16-71-64 Мосгорсовнархоза	10	0,80	0,30	0,59	
75. Клещи электроизмерительные переносные 10 кВ, 15-600 А	Ц-90, ГОСТ 9071-68, Ереванский завод "Электроточприбор"	10	0,50	0,50	0,44	
76. Клещи электроизмерительные переносные 650 В, 10-500 А	Ц-91, Ереванский завод "Электроточприбор"	10	0,50	1,00	0,61	
77. Прибор для определения виткового замыкания и корпусного замыкания	ВКЗ-2	5	3,00	3,00	0,30	
78. Указатель высокого напряжения до 10 кВ	УВН-90, Ереванский завод "Электроточприбор"	3	15,00	6,00	10,10	
79. Указатель низкого напряжения до 1000 В	УНН-1, Ереванский завод "Электроточприбор"	2	25,00	25,00	21,90	
80. Клещи изолирующие для снятия предохранителей на напряжение 6-10 кВ	Московский механический завод Главэнергостроймеханизации	3	9,00	9,00	8,00	
81. То же до 35 кВ	Московский механический завод Главэнергостроймеханизации	4	4,00	4,00	3,50	
82. То же до 1000 В	То же	3	19,50	19,50	17,00	
83. Штанга оперативная универсальная на напряжение до 15 кВ	- " -	3	15,00	14,00	12,50	
84. То же до 35 кВ	- " -	3	9,00	7,00	7,00	
85. То же до 110 кВ	- " -	4	6,00	5,00	5,00	
86. То же до 220 кВ	- " -	4	0,80	0,60	0,70	

Примечания: 1. Нормативы предусматривают потребность в СММ для генераторов, синхронных компенсаторов, силовых трансформаторов, автотрансформаторов и масляных реакторов только для текущих ремонтов и текущего обслуживания; воздушных масляных и электромагнитных выключателей всех типов, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей всех типов, измерительных трансформаторов, шин, шинопроводов, подвесной и опорной изоляции, электродвигателей всех типов, аккумуляторных батарей, аппаратуры щитов и сборок 0,4 кВ, внутреннего и наружного освещения - для всех видов ремонтов и текущего обслуживания.
2. Ежегодные сведения о численности ППП энергосистем приводятся в отчетной форме № 2ТЭ ЦСУ СССР.	

6. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В СММ ДЛЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ И МАСЛЯНЫХ РЕАКТОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ И В СЕТЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Наименование	Тип, марка, ГОСТ, ТУ, предприятие-изготовитель	Срок службы, год	Годовой норматив на 100 чел. персонала специализированного ремонтного предприятия, шт.	Годовой отраслевой норматив на 1000 чел. ППП энергосистем, шт.	
Инструменты и приборы	
1. Гайковерт электрический	ИЭ-3104	2	0,90	0,13	
2. Гайковерт пневматический	ИП-3103 (П-3103)	2	1,20	0,18	
3. Клещи электроизмерительные	Ц-19,
СТУ 107-30-003-63	5	1,00	0,15	
4. Клещи для сварки проводов совместно с трансформатором и охладителями, компл.	УСПП-2	2	1,80	0,27	
5. Машина сверлильная электрическая	ИЭ-1014 (И28А)	2	1,20	0,18	
6. Машина шлифовальная	ИЭ-2002 (С-499-А)	5	0,10	0,02	
7. Машина сверлильная	ЭИ-1012 (С-531А)	3	1,20	0,18	
8. Ножницы электрические	ИЭ-5403 (С-424А)	2	0,60	0,10	
9. Пистолет для контактно-точечной сварки	ПТЛ-2, ТУ 689-65 Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя СССР от 16/XII-1965 г.	2	1,20	0,18	
10. Соединение штепсельное трехполюсное	И-9901	2	1,00	0,15	
11. Станок вертикально-сверлильный настольный (диаметр сверления 12 мм)	ПНС-15, Волжский ЦРМЗ	5	0,18	0,03	
12. Съемник гидравлический ручной 6-12 т	СГР-12, Волжский ЦРМЗ	5	0,48	0,07	
Такелажный инвентарь и инструменты	
13. Блоки однороликовые грузоподъемностью 5 т	МН 2778-61	5	1,40	0,20	
14. Блоки трехроликовые грузоподъемностью 10 т	2 (МН 2780-61)	5	0,70	0,10	
15. Блоки трехроликовые грузоподъемностью 20 т	3 (МН 2781-61)	5	0,72	0,11	
16. Блоки трехроликовые грузоподъемностью 30 т	Конструкция Очерского завода	5	0,72	0,11	
17. Блоки трехроликовые грузоподъемностью 5 т	ГОСТ 2195-43	5	0,72	0,11	
18. Восьмерка для подъема деталей массой 300 кг	Чертеж 126858 ПК Теплоэнергомонтажа	1	24,00	3,50	
19. То же 1000 кг	То же	1	24,00	3,50	
20. Гидродомкратное устройство для подпрессовки обмоток	Опытные образцы Сибэнергоремонта	5	0,40	0,06	
21. Домкрат монтажный грузоподъемностью 5 т	ДМ-5, ТУ 6-15-65	3	2,40	0,35	
22. Домкрат гидравлический грузоподъемностью    50 т	ДГС-50, ТУ 203-63 Минстроя СССР от 15/III 1972 г.	4	0,90	0,15	
23. Домкрат гидравлический грузоподъемностью  100 т	ДГС-100-2, Кемеровский завод "Строймашина"	4	3,60	0,54	
24. Насосная станция	НУ-3, завод № 5 Главтоннельметростроя	5	0,24	0,04	
25. Пояс монтажный	ГОСТ 5718-51	1	18,00	2,70	

Примечания: 1. На основании имеющихся отчетных данных принято, что численность персонала специализированных ремонтных предприятий составляет 9 % общей численности ППП энергосистем; ремонтом трансформаторов занимается 15-20 %, а ремонтом синхронных компенсаторов 1,0-1,5 % общей численности ППП специализированных ремонтных организаций. Таким образом, определены коэффициенты для перехода от норм предприятий к отраслевым нормам: для трансформаторов - 0,15; для синхронных компенсаторов - 0,01.
2. Ежегодные сведения о численности ППП энергосистем приводятся в отчетной форме № 2ТЭ ЦСУ СССР.	

7. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В СММ ДЛЯ СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

Наименование	Тип, ГОСТ, чертеж, предприятие-изготовитель	Срок службы, год	Годовой норматив на 100 чел. персонала специализированного ремонтного предприятия, шт.	Годовой отраслевой норматив на 1000 чел. ППП энергосистем, шт.	
Подъемно-транспортные устройства	
1. Таль ручная шестеренчатая грузоподъемностью 1 т	ГОСТ 2799-68, Волжский ЦРМЗ	2,0	0,40	0,0040	
2. То же грузоподъемностью 2 т	То же	2,0	0,40	0,0040	
3. То же грузоподъемностью 3 т	-	2,0	0,30	0,0030	
4. Домкрат винтовой грузоподъемностью 5 т	Уральская контора "Снабэлектро"	3,0	0,21	0,0020	
5. Домкрат реечный грузоподъемностью 5 т	То же	3,0	0,42	0,0040	
6. Домкрат гидравлический грузоподъемностью 10 т	ГОСТ 9828-66	3,0	0,14	0,0020	
7. То же, грузоподъемностью 25 т	То же	3,0	0,06	0,0005	
8. То же, грузоподъемностью 50 т	То же	3,0	0,06	0,0010	
9. Приспособление для подъема деталей (восьмерка) массой до 300 кг	Чертеж 126859 ПК Теплоэнергомонтажа	1,0	24,00	0,0100	
10. То же до 850 кг	Чертеж 126859 ПК Теплоэнергомонтажа	1,0	24,00	0,2400	
11. То же массой до 1500 кг	То же	1,0	24,00	0,2400	
12. То же массой до 2500 кг	- " -	1,0	24,00	0,2400	
13. Строп петлевой диаметром 8,7 мм, длиной 2 м, грузоподъемностью 0,61 т	ГОСТ 3071-66	1,0	58,00	0,5800	
14. То же диаметром 8,7 мм, длиной 4 м, грузоподъемностью 0,61 т	- " -	1,0	58,00	0,5800	
15. Строп петлевой диаметром 13 мм, длиной 6 м, грузоподъемностью 1,87 т	ГОСТ 3071-66	1,0	29,00	0,2900	
16. Строп петлевой диаметром 15,5 мм, длиной 4 м, грузоподъемностью 1,85 т	- " -	1,0	36,00	0,3600	
17. То же диаметром 17,5 мм, длиной 4 м, грузоподъемностью 2,43 т	- " -	1,0	36,00	0,3600	
18. То же диаметром 31 мм, длиной 6 м, грузоподъемностью 7,43 т	- " -	1,0	36,00	0,3600	
19. Лебедка ручная универсальная РУЛ 1,5	ГОСТ 2914-67	3,0	0,64	0,0010	
20. Лебедка ручная универсальная РУЛ 3,0	ГОСТ 2914-67	3,0	0,32	0,0003	
21. Лебедка рычажная грузоподъемностью 0,5 т	То же	3,0	0,64	0,0060	
22. Пояс предохранительный	ВТУ 02-61	1,0	9,70	0,0100	
Электрические и пневматические инструменты и приспособления	
23. Машина сверлильная электрическая	ИЭ-1014 (И-28А), ГОСТ 8524-63	2,0	0,50	0,0050	
24. Машина сверлильная электрическая	ИЭ-1013 (С-480Б), ГОСТ 8524-63	2,0	0,30	0,0030	
25. Машина сверлильная электрическая	ИЭ-1008 (И-437Б), ГОСТ 8524-63	2,0	0,20	0,0020	
26. Ножницы ножевые электрические	ИЭ-5403 (С-424-А)	2,0	0,30	0,0030	
27. Дрель ручная	-	2,0	3,00	0,0300	
28. Машина шлифовальная электрическая	ИЭ-2005 (Э-2003)	2,0	0,05	0,0005	
29. Машина шлифовальная электрическая	ИЭ-32002	2,0	0,05	0,0005	
30. Машина шлифовальная электрическая с гибким валом	ИЭ-8201 (С-475Б)	2,00	0,10	0,0010	
31. Машина шлифовальная пневматическая	ИП-2002 (П-2020)	1,0	0,10	0,0010	
32. Молоток отбойный пневматический	ПМ ТУ 06-65	1,5	0,35	0,0035	
33. Молоток отбойный пневматический	Р-2, ТУ 06-65	1,5	0,35	0,0035	
34. Электроточило	БЭГ-1, Выборгский завод "Электроинструмент"	2,0	2,40	0,0240	
35. Гайковерт пневматический	ИП-3203 (И-96), Московский завод "Пневмостроймашина"	1,0	1,00	0,0100	
36. Соединение штепсельное трехполюсное	ИЭ-9901 (ИТЗ Б1)	2,0	4,00	0,0400	
37. Соединение штепсельное трехполюсное	ИЭ-9902 (И7 ЭБП)	2,0	9,60	0,1000	
38. Соединение штепсельное двухполюсное	ИЭ-9903 (И-145)	2,0	4,80	0,0500	
39. Защитно- отключающее устройство	ИЭ-9803 (С881)	2,0	2,40	0,0240	
40. Пистолет- краскораспылитель	СО-44 (0-767-А)	2,0	1,00	0,0100	
Измерительные приборы	
41. Клещи электроизмерительные Ц-19	СТУ 107-30-003-63	5,0	0,08	0,0010	
42. Прибор ПОЗ-2М	-	4,0	0,10	0,0010	
43. Течеискатель галоидный ГТИ-3	-	4,0	0,14	0,0015	
44. Указатель напряжения до 500 В	-	4,0	0,35	0,0040	
45. То же до 1000 В	-	4,0	0,35	0,0035	

Примечание. Нормы на синхронные компенсаторы составлены исходя из норм на электрические генераторы, разработанные ЦКБ Главэнергоремонта. См. также примечания к разд. 6.	

8. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В СММ ДЛЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ТЕПЛОВЫХ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Наименование	Тип, марка, ГОСТ, ТУ, предприятие-изготовитель	Срок службы, год	Годовой норматив на 10 чел. персонала, обслуживающего РЗА, шт.	Годовой отраслевой норматив на 1000 чел. ППП энергосистем, шт.	
			электрических сетей	ТЭС и ГЭС		
1. Аппарат для испытания цепей вторичной коммутации	ОЗАП, Мосэнерго	5	0,615	0,40	1,38	
2. Клещи ваттметровые кл.4 с пределами измерения 25-50-75 кВт при 220 В и 50-100-150 кВт при 380 В	Д-90, Ереванский завод "Электроточприбор"	10	-	0,05	0,05	
3. Клещи электроизмерительные переносные на 10 кВ, 15-600 А	Ц-90, Ереванский завод "Электроточприбор"	10	-	0,05	0,05	
4. То же на 650 В, 10-500 А	Ц-91, Ереванский завод "Электроточприбор"	10	-	0,05	0,05	
5. Комплект инструмента релейщика служб РЗА	Дмитровский электромеханический завод	3	2,50	2,50	6,50	
6. Комплект приборов для измерения вибрации гидрогенераторов	К001, Кишиневский завод электроизмерительных приборов	10	-	0,04	0,04	
7. Машина сверлильная электрическая однофазного тока, наибольший диаметр до 9 мм	ИЭ-1003, ГОСТ 8524-63, Назрановский завод "Электроинструмент"	2	0,20	0,20	0,52	
8. То же до 6 мм	ИЭ-1003, ГОСТ 8524-63, Назрановский завод "Электроинструмент"	2	0,20	0,20	0,52	
9. Приспособление для сверления отверстий	НСП-12А, Волгоэнергоремонт	10	0,07	-	0,12	
10. Пылесос бытовой "Буран"	ГОСТ 10280-70	3	0,20	0,15	0,48	
11. Телефонно-микрофонная гарнитура для проверки вторичных цепей	ТМГ-1	3	0,60	0,80	1,74	
12. Термометр сопротивления для измерения температуры обмотки и стали статора	ТСМ-53 Ом ГР-6953, Харьковэнергоремонт	2	-	1,00	0,90	
13. Термометр сопротивления для измерения температуры баббита	ТСМ-53 Ом ГР-7494, Харьковэнергоремонт	2	-	1,00	0,90	
14. Токоискатель низкого напряжения	МИН-1	5	1,00	1,00	2,60	
15. Трансформатор нагрузочный для проверки выключателей 0,4 кВ	ОЗАП Мосэнерго	10	0,10	0,20	0,35	
16. Устройство для проверки простых защит, блок регулирования К-500	УПЗ-1, Киевский завод "Точэлектроприбор"	5	0,40	0,40	1,04	
17. Устройство для проверки простых защит, блок регулирования К-501	То же	5	0,40	0,40	1,04	
18. Универсальный передвижной стенд для проверки сложных защит	УПС-62, опытный завод Ростовэнерго   (г. Ростов-на-Дону)	7	0,30	0,30	0,78	
19. Устройство для проверки сложных защит	УПЗ-2, Киевский завод "Точэлектроприбор"	7	0,30	-	0,50	
20. Устройство для испытания изоляции цепей вторичной коммутации	ИВК, ОЗАП Мосэнерго	5	0,20	0,20	0,52	

Примечание. Ежегодные сведения о численности ППП энергосистем приводятся в отчетной форме № 2ТЭ ЦСУ СССР.	

9. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В СММ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 500 кВ

Наименование	Тип, марка, ГОСТ, ТУ, предприятие-изготовитель	Срок службы, год	Единый годовой норматив для предприятий электрических сетей и отрасли в целом на 100 км ВЛ, шт. (компл.)	
			Напряжение, кВ	
			35 и выше	0,4-20	
Электро- и пневмоинструмент, оборудование	
1. Бетонолом пневматический	ИП-4604	4	0,060	0,11	
2. Молоток электромагнитный в комплекте с набором инструмента и устройством питания	МЭ-2	2	0,080	0,04	
3. Насос грязевой (для откачки воды с механическими примесями из котлованов)	ГНОМ-10А	5	0,040	0,02	
4. Приспособление для ввертывания электродов	УВЭГ-16	2	0,160	0,08	
5. Передвижной компрессор	ЗИФ-55	5	0,020	0,02	
6. Преобразователь частоты тока	С-759	5	0,032	0,03	
7. Электросверлилка по металлу высокочастотная диаметром сверления до 15 мм	ИЭ-1022	4	0,080	0,02	
8. Электросверлилка по металлу	С-454	4	0,080	0,02	
9. Электросверлилка по металлу	ИЭ-1008	4	0,080	0,03	
10. Электросверлилка по дереву	С-455	4	0,140	0,10	
11. Электроножницы с наибольшей толщиной разрезаемого стального листа до 2,7 мм	ИЭ-5403	4	0,100	0,06	
12. Электротрамбовка	С-690	4	0,080	0,04	
13. Электропила 127 В, 50 Гц	ЭП-3	4	0,080	0,02	
14. Электропила дисковая диаметром 200 мм	ИЭ-5101	2	0,080	0,04	
Инструмент, приспособления и оборудование для соединения проводов	
15. Агрегат опрессовочный с двигателем внутреннего сгорания	П-100М	4	0,020	-	
16. Аппарат для термитной сварки сталеалюминиевых, алюминиевых и медных проводов сечением до 185 мм2	АТСП 50-185, завод РЭТО Мосэнерго	2	0,320	0,13	
17. Аппарат для термитной сварки сталеалюминиевых, алюминиевых и медных проводов сечением от 240 до 600 мм2	АТСП 240-600, завод РЭТО Мосэнерго	2	0,320	-	
18. Клещи для обжатия овальных соединителей для проводов марок А-16¸А-185, АС-150¸АС-185 и М-16¸М-150 с комплектом вкладышей	МИ-19А, Славянский арматурно-изоляторный завод имени Артема	2	0,080	0,11	
19. Клещи обжимные с комплектом матриц для обжатия овальных соединителей с проводом марок В-16, В-185, ВС-150, ВС-185, М-16 и С-150, а также для перерезывания проводов диаметром до 17 мм и тросов диаметром до 13 мм	ТУ-144 Главэлектросетьстроя от 1/XII 1954 г.	2	0,080	0,10	
20. Клещи для холодной сварки алюминиевых проводов	КПС-4, Мытищинский электромеханический завод	2	0,100	0,10	
21. Клещи для разделки концов изолированного провода	КСИ, Московский котельно-механический завод	2	-	0,10	
22. Матрицы и пуансоны к прессу МИ-19А, компл.	МИ1-8А, МИ1А-9, МИ1А-10, МИ1А-13, МИ1А-14, МИ1А-15, МИ1А-16, МИ1А-17, МИ1А-18, МИБ-11, Славянский арматурно-изоляторный завод имени Артема	2	0,300	0,22	
23. Матрицы к прессу МИ-1Б, компл.	Славянский арматурно-изоляторный завод имени Артема	4	0,300	-	
24. Пистолет для контактной точечной сварки проводов	-	1	0,200	0,13	
25. Пресс гидравлический для монтажа соединительных зажимов методом опрессования	МИ-1Б	4	0,080	-	
26. Пресс гидравлический ручной с усилием сжатия 60 тс	МИ-227А	4	0,080	-	
27. Пресс гидравлический для опрессовки овальных соединителей СОА, СОМ, СОС, СОАС и гибки зажимов НАС-300-1 и НАС-500-1	РГП-7м, Дмитровский электромеханический завод	4	0,080	0,06	
28. Приспособление для монтажа сталеалюминиевых проводов способом скручивания овальных соединителей для проводов марок АС-10¸АС-35	МИ-189А	2	0,800	0,06	
29. Приспособление для монтажа сталеалюминиевых проводов марок АС-50¸АС-95 способом скручивания овальных соединителей	МИ-190	2	0,800	0,06	
30. Приспособление для монтажа сталеалюминиевых проводов марок АС-120¸АС-185 способом скручивания овальных соединителей	МИ-230А	2	0,160	-	
Такелажно-подъемное оборудование и приспособления	
31. Блок монтажный однороликовый грузоподъемностью 0,5 т	Дмитровский электромеханический завод	4	0,200	0,17	
32. То же грузоподъемностью   1,0 т	То же	4	0,160	0,17	
33. Блок монтажный однороликовый грузоподъемностью 2,0 т	Дмитровский электромеханический завод	4	0,120	0,11	
34. То же грузоподъемностью   3,0 т	То же	4	0,160	0,05	
35. То же грузоподъемностью   5,0 т	- " -	4	0,160	0,03	
36. То же грузоподъемностью 10,0 т	- " -	4	0,080	-	
37. Блок полиспастный, грузоподъемностью 0,5 т, компл.	- " -	4	0,080	0,15	
38. То же грузоподъемностью   1,0 т	- " -	4	0,080	0,15	
39. То же грузоподъемностью   2,0 т	- " -	4	0,080	0,15	
40. То же грузоподъемностью   3,0 т	- " -	4	0,080	0,09	
41. То же грузоподъемностью   5,0 т	- " -	4	0,050	-	
42. То же грузоподъемностью 10,0 т	- " -	4	0,050	-	
43. Блок монтажный грузоподъемностью 1 т	БМ-8, Московский опытно-экспериментальный завод монтажной техники	4	0,160	-	
44. Блок грузовой с откидной серьгой грузоподъемностью   5 т	То же	4	0,250	-	
45. Блок бесконечного каната	Ярославский электромеханический завод	2	0,600	-	
46. Болт стяжной с усилием тяжения до 8 тс	То же	2	0,240	-	
47. Домкрат реечный грузоподъемностью 1 т	Киевский экспериментальный механический завод	4	0,100	0,08	
48. То же грузоподъемностью 3 т	То же	4	0,100	0,08	
49. То же грузоподъемностью 5 т	- " -	4	0,200	-	
50. Зажимы для троса диаметром 8,7-9,2 мм	1-А	1	2,000	2,00	
51. То же диаметром 10,0-12,5 мм	2-А 	1	2,000	2,00	
52. То же диаметром 13,0-15,5 мм	3-А	1	2,000	2,00	
53. То же диаметром 17,0-18,5 мм	4-А	1	2,000	1,00	
54. То же диаметром 19,5-22,0 мм	5-А	1	2,000	1,00	
55. То же диаметром 23-26 мм	6-А	1	1,000	-	
56. То же диаметром 28-31 мм	7-А	1	1,000	-	
57. Зажимы для троса диаметром 31,5-33,5 мм	8-А	1	1,000	-	
58. Коуш-40	ГОСТ 2224-43	5	0,100	0,10	
59. Коуш-50	ГОСТ 2224-43	5	0,100	0,10	
60. Лебедка ручная грузоподъемностью 0,5 т	ЛЧР-0,5	3	0,160	0,02	
61. Лебедка ручная рычажная грузоподъемностью 1,5 т	ЛР-1,5	3	0,160	0,10	
62. Лебедка ручная рычажная грузоподъемностью 3,0 т	ЛР-3,0	3	0,160	0,10	
63. Лебедка ручная грузоподъемностью 3 т	ТЛ-3	3	0,160	0,10	
64. Монтажные натяжные зажимы для проводов и тросов марок А-25¸А-70; АС-16¸АС-70	МП-1	2	0,360	0,16	
65. То же марок А-95¸А-185; АС-95¸АС-150; АСО-150; АСУ-120¸АСУ-150	МК-2	2	0,360	0,16	
66. То же марок А-240, АС-185¸АС-300; АСО-185¸АСО-300; АСУ-185¸АСУ-300; С-50¸С-70	МК-4	2	0,360	-	
67. То же марок АС-400; АСУ-400; АСО-400¸АСО-600; С-100	МК-4	2	0,360	-	
68. Роликовые подвесы для проводов марок АС-35¸АС-95	М1Р-5	3	0,200	0,70	
69. То же марок АС-120¸АС-240	М1Р-6	3	0,200	0,70	
70. То же марок АС-300¸АС-400; АСУ-240¸АСУ-400; АСО-300¸АСО-600; АСУС-500	М1Р-7	3	0,030	-	
71. Роликовые подвесы для сталеалюминиевых проводов диаметром до 37 мм	М1Р-8	3	0,030	-	
72. Роликовые подвесы для стального каната диаметром до 20 мм	М1Р-9	3	0,030	-	
73. Стрела для подъема опор; высота подъема 22 м, грузоподъемность 30 т	Ленинградский электромеханический завод	4	0,020	-	
74. То же, высота подъема 15 м, грузоподъемность 20 т	То же	4	0,020	-	
75. Стропы петлевые из стального каната по ГОСТ 3071-55; диаметр троса 8,7 мм, длина стропа 2 м	П-8,7-2	1	0,800	0,40	
76. То же, диаметр троса 14 мм, длина стропа 4 м	П-13-А	1	0,800	0,40	
77. Стропы петлевые из стального каната по ГОСТ 3071-55; диаметр троса 15,5 мм, длина стропа 3 м	П-15,5-3	1	0,800	0,40	
78. То же, диаметр троса 17,5 мм, длина стропа 4 м	П-17,5-4	1	0,800	0,20	
79. То же, диаметр троса 19,5 мм, длина стропа 4 м	П-19,5-4	1	0,800	0,20	
80. Таль шестеренчатая грузоподъемностью   0,5 т	Волжский ремонтно-механический завод	3	-	0,08	
81. То же грузоподъемностью   1,0 т	То же	4	-	0,08	
82. То же грузоподъемностью   3,0 т	-	3	-	0,08	
83. Ухваты для подъема опор	ЦВЛ Мосэнерго	1	-	0,90	
Приспособления для ремонта линий под напряжением	
84. Анкер (инвентарный заземлитель)	Главсельэлектросетьстрой	2	0,800	-	
85. Болт стяжной для вывешивания траверс при смене стоек деревянных опор ВЛ, компл.	То же	2	0,350	0,08	
86. Валик направляющий для замены поддерживающих гирлянд изоляторов и смены траверс	Ярославский электромеханический завод	2	0,250	-	
87. Держатель штанги для деревянных опор	То же	2	0,160	-	
88. Держатель штанги для металлических опор	- " -	2	0,160	-	
89. Кронштейн качающийся для замены траверс деревянных АП-образных опор	- " -	2	0,250	-	
90. Поворотное устройство для замены элементов деревянных опор	- " -	2	0,250	-	
91. Ролик головной для замены траверс деревянных опор при ремонте ВЛ без снятия напряжения	Главсельэлектросетьстрой	2	0,250	-	
92. Хомут для перецепки подвесных изоляторов на ВЛ 35 кВ	Волжский ремонтно-механический завод	1	0,300	-	
93. Цепная стяжка для временного крепления деталей деревянных опор между собой, а также для крепления различных приспособлений к деревянным опорам при ремонте ВЛ	Ярославский электромеханический завод	1	3,000	1,60	
94. Цепной бандаж для временной привязки двух стоек одна к другой или стоек к приставкам деревянных опор	То же	1	1,000	1,00	
95. Штанга с поворотной головкой для замены разрядников	- " -	1	0,080	-	
Приспособления и слесарно-монтажный инструмент для работ на ВЛ	
96. Аппарат для нанесения антикоррозионной смазки на грозозащитные тросы	АСТП-1	4	0,100	-	
97. Аппарат для нанесения антикоррозионной смазки на оттяжки опор	АСТО	4	0,100	-	
98. Валик для механизированного нанесения окрасочных материалов	Тольяттинский ремонтно-механический завод	1	1,600	-	
99. Винтовой домкрат для выправки опор	Чертежи Мосэнерго	2	0,500	0,30	
100. Ключ для навертывания изоляторов	Московский механический завод	1	-	0,30	
101. Комплект приспособлений для замены изоляторов натяжных гирлянд ВЛ-110 кВ:	Товарковский завод высоковольтной аппаратуры	2	0,250	-	
винтовая стяжка;					
трап для размещения монтера;					
узлы крепления винтовой стяжки и трапа к проводам и опорам					
102. Комплект бригадного инструмента:	МИ-64, Рыбинская спецбаза по снабжению и сбыту треста "Энергосельхозконструкция"	2	0,500	0,30	
веревка пеньковая диаметром 9 мм, 25 м;					
дрель ручная до 8 мм, 1 шт.;					
зубило 200 мм, 1 шт.;					
зубило 100-120 мм, 1 шт.;					
ключ гаечный разводной № 2 и 3, 2 шт.;					
ключ трубный № 2, 1 шт.;					
кернер, 1 шт.;					
круглогубцы 150-200 мм, 1 шт.;					
комплект сверл 3-8 мм, 1 компл.;					
кулачки или бокорезы, 1 шт.;					
метр складной стальной, 1 шт.;					
молоток 500 г, 1 шт;.					
напильник личной плоский 200-250 мм, 2 шт.;					
напильник драчевый плоский 200-250 мм, 2 шт.;					
нож монтерский, 1 шт.;					
ножовочное полотно, 1 шт.;					
очки защитные, 1 шт.;					
отвертки 4 и 6 мм, 2 шт.;					
пассатижи 200 мм, 1 шт.;					
плоскогубцы комбинированные 150-200 мм, 1 шт.;					
станок направочный, 1 шт.;					
сумка брезентовая, 1 шт.;					
ящик для инструмента, 1 шт.					
103. Набор монтерского инструмента (индивидуального):	МИ-64	2	0,400	0,40	
напильник, 1 шт.;					
отвертка В-150´0,4, 1 шт.;					
отвертка В-175´0,7, 1 шт.;					
плоскогубцы с изолированными ручками, 1 шт.;					
ключ разводной, 1 шт.;					
зубило, 1 шт.;					
молоток слесарный, 1 шт.;					
нож монтерский, 1 шт.;					
метр складной, 1 шт.;					
перчатки диэлектрические, 1 пара;					
индикатор низкого напряжения, 1 шт.;					
очки защитные, 1 шт.;					
когти монтерские, 1 пара;					
пояс монтерский, 1 шт.;					
сумка монтерская, 1 шт.					
104. Лазы для подъема на железобетонные опоры ВЛ 35-500 кВ	Домодедовский завод металлоконструкций	3	0,200	0,40	
105. Лестница для подъема на железобетонные опоры раздвижная	-	1	0,100	0,16	
106. Ножницы рычажные для резки бандажей	Ярославский электромеханический завод	1	1,000	0,70	
107. Прибор для определения степени загнивания древесины	Казанский электромеханический завод	4	0,100	0,08	
108. Приспособление для подвески блоков	Рыбинский завод гидромеханизации	4	0,300	-	
109. Приспособление для окраски металлических опор, компл.	То же	2	0,150	-	
110. Приспособление для работ на натяжных гирляндах изоляторов ВЛ 220-230 кВ	Товарковский завод высоковольтной аппаратуры	2	0,250	-	
111. Приспособление для выправки одностоечных опор (гидравлическое)	Перловский опытный завод	2	0,500	-	
112. Приспособление для замены дефектных изоляторов на ВЛ	ПС-11, Товарковский завод высоковольтной аппаратуры	2	0,250	-	
113. Приспособление для замены дефектных изоляторов на ВЛ	ПС-16, ПС-22, ПС-30, Товарковский завод высоковольтной аппаратуры	2	0,250	-	
114. Редуктор-приставка к бензопиле "Дружба" для сверления отверстий при сборке деревянных опор, диаметр сверления по дереву до 23 мм, диаметр сверления по металлу до 16 мм	Московский механический завод	4	0,160	0,22	
115. Тележка-носилка для перевозки кислородных баллонов	Рыбинский завод гидромеханизации	5	0,100	0,02	
116. Щипцы для установки замков изоляторов	МИ-38	1	2,000	0,02	

Примечания: 1. Нормативы составлены с учетом количества схем, предусмотренных табелями комплектования РМС-I и РМС-III (Решение № Э-6/66 "Об организации в энергосистемах РМС и о комплектовании их оборудованием, механизмами, инструментами и приспособлениями", БТИ ОРГРЭС, 1966) и Приказом Минэнерго СССР от 5 января 1971 г. № 4.
2. Ежегодные сведения о протяженности воздушных линий электропередачи приводятся в отчетной форме № 5Э ЦСУ СССР.	

10. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В СММ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ

Наименование	Тип, марка, ГОСТ, ТУ, предприятие-изготовитель	Срок службы, год	Годовой норматив на 100 км кабельных линий электрических сетей, шт., протяженностью, км	Годовой отраслевой норматив на 100 км кабельных линий, шт.	
			до 700	свыше 700 до 3000	свыше 3000		
Слесарный и другой инструмент	
1. Когти монтерские с ремнями*, пара	ГОСТ 14331-69	3,0	0,250	0,1300	0,0500	0,1700	
2. Пояс монтерский*	ГОСТ 14185-69	3,0	0,250	0,1300	0,0500	0,1700	
3. Сумка инструментальная с наплечным ремнем, компл.	ИС-2, ГОСТ 9802-61	2,0	1,900	1,0000	0,4000	1,3000	
очки защитные;	Тип 033-22						
гипсовка резиновая;	-						
метр складной металлический;	ГОСТ 7253-54						
молоток слесарный 800 г;	ГОСТ 2310-70, тип А						
отвертки слесарно-монтажные с диэлектрической ручкой	ГОСТ 17199-71, тип В						
100´0,3´3 мм							
250´0,5´5 мм							
200´1,0´9 мм;							
клещи универсальные;	КУ-1						
острогубцы с диэлектрическими ручками 150 мм;	ГОСТ 7282-54						
нож монтерский;	МП-2						
шило монтерское;	-						
указатель низкого напряжения;	УНН-1, Константиновский завод высоковольтной аппаратуры						
отвес стальной 200 г;	ГОСТ 7948-71						
сумка	-						
Приспособления и специальный инструмент для монтажа кабельных муфт	
4. Бронерезка	ПРБК-1, Дмитровский электромеханический завод	3,0	1,320	0,6600	0,2600	0,8600	
5. Гидравлический пресс ножной для опрессования кабельных наконечников и овальных соединителей в комплекте с матрицами и пуансонами для медных и алюминиевых жил	МИ-2	4,0	0,480	0,2500	0,1000	0,3300	
6. Жаровня газовая	М-302, Московский опытно-экспериментальный завод монтажной техники	3,0	0,660	0,3300	0,1300	0,4300	
7. Ковш для разогрева припоя ПОС-30	ВТУ-02-36-65 Минэнерго СССР	3,0	1,320	0,6600	0,2600	0,8600	
8. Ковшик (кастрюля) для разогрева парафина	ВТУ-02-24-65 Минэнерго СССР	3,0	0,660	0,3300	0,1300	0,4300	
9. Конус для изготовления капп	ВТУ-02-37-65 Минэнерго СССР	4,0	0,480	0,2500	0,1000	0,3300	
10. Крестовина для разделки кабеля	ВТУ-02-27-65 Минэнерго СССР	2,0	1,900	1,0000	0,4000	1,3000	
11. Мешалка	ВТУ-02-31-65 Минэнерго СССР	3,0	0,660	0,3300	0,1300	0,4300	
12. Набор инструмента для скругления секторных жил	ИСК	4,0	0,480	0,2500	0,1000	0,3300	
13. Набор для пайки пропанбутаном или газовая установка МКС Мосэнерго	ТУ 667-65 Минмонтажспецстроя СССР	3,0	0,660	0,3300	0,1300	0,4300	
14. Жаровня с газовой горелкой для пайки и шлангами в комплекте к набору (см. п.13)**	МКС Мосэнерго	5,0	0,760	0,4000	0,1600	0,5200	
15. Нож для надрезания алюминиевой оболочки	ТУ 635-65	2,0	0,950	0,5000	0,2000	0,6500	
16. Нож кабельный (косарь)	МКС Мосэнерго	1,5	1,330	0,7000	0,2800	0,9100	
17. Ножницы секторные 300 мм	Тип НУКС-300М, Днепровский механический завод	3,0	0,660	0,3300	0,1300	0,4300	
18. Ножницы секторные	НБК-2М, Днепровский механический завод	3,0	0,660	0,3300	0,1300	0,4300	
19. Оправка для выравнивания свинцовых труб	ВТУ-02-20-65 Минэнерго СССР	3,0	0,660	0,3300	0,1300	0,4300	
20. Охладители с треногой для термитной сварки	Дмитровский электромеханический завод	3,0	0,660	0,3300	0,1300	0,4300	
21. Противень для слива кабельной массы	МКС Мосэнерго	2,0	0,950	0,5000	0,2000	0,6500	
22. Палатка брезентовая с металлическим каркасом	МКС Мосэнерго	4,0	0,950	0,5000	0,2000	0,6500	
23. Разъемные опоки для пайки поливом алюминиевых жил кабелей сечением 50-240 мм2, компл.	МКС Мосэнерго	1,0	1,950	1,0000	0,4000	1,3000	
24. Скребок для удаления пленки с алюминиевых жил при пайке	МКС Мосэнерго	1,0	1,950	1,0000	0,4000	1,3000	
25. Термос для подогрева роликов и рулонов	МРТУ 34-2029-67	3,0	0,660	0,3300	0,1300	0,4300	
26. Тигель чугунный для алюминиевого припоя	ВТУ-02-4-65 Минэнерго СССР	2,0	1,450	0,7500	0,3000	1,0000	
27. Шаблон деревянный для разводки жил кабеля сечением до 70 мм2	ВТУ-02-13-65 Минэнерго СССР	3,0	0,660	0,3300	0,1300	0,4300	
28. То же для жил кабеля сечением до 240 мм2	То же	3,0	0,660	0,3300	0,1300	0,4300	
29. Шаблон для среза жил под углом 55°	МКС Мосэнерго	3,0	0,660	0,3300	0,1300	0,4300	
30. Электроразогреватель кабельной массы	ЭРКМ-2, ТУ 94-63 Минмонтажспецстроя СССР	4,0	0,480	0,2500	0,1000	0,3300	
31. Щетка металлическая (кордощетка)	ТУ 759-66 Минмонтажспецстроя СССР	2,0	1,900	1,0000	0,4000	1,3000	
32. Валек для околачивания свинцовых труб	ВТУ-02-22-65 Минэнерго СССР	1,0	1,900	1,0000	0,4000	1,3000	
33. Подбойка деревянная для разбортовки оболочек кабеля сечением жил до 70 мм2 включительно	ВТУ-02-28-65 Минэнерго СССР 	2,0	0,950	0,5000	0,2000	0,6500	
34. То же для кабеля сечением жил до 240 мм2 включительно	То же	2,0	0,950	0,5000	0,2000	0,6500	
Грузоподъемные механизмы	
35. Домкрат кабельный облегченный, пара*	ДКО, ТУ 387-67 Минспецстроя УССР от 25/V 1964 г.	5,0	0,080	0,0400	0,0200	0,0500	
36. Домкрат кабельный грузоподъемностью 3 т*	ДК-3, ТУ 33-63 Минмонтажспецстроя СССР	5,0	0,080	0,0400	0,0200	0,0500	
37. Домкрат винтовой грузоподъемностью 6 т, пара*	МИ-224, Киевский экспериментальный механический завод	5,0	0,800	0,4000	0,2000	0,5000	
38. Лебедка ручная грузоподъемностью до 3 т	ГОСТ 7014-63	5,0	0,080	0,0400	0,0200	0,0500	
39. Тележка-носилки для транспортировки баллонов*	Рыбинский завод гидромеханизации	5,0	0,950	0,5000	0,2000	0,6500	
Механизированный инструмент	
40. Машина сверлильная электрическая однофазного тока 50 Гц, максимальный диаметр сверла 20 мм**	ЭИ-1014, ГОСТ 8524-63 	3,0	1,320	0,6600	0,2600	0,8600	
41. Насос грязевой*	ГНОМ-10-10Московского механического завода	5,0	0,080	0,0400	0,0200	0,0500	
42. Пневмобетонолом*	С-358, СТУ 49-1862-64Средне-Уральского СНХ от 11/VI 1964 г.	5,0	0,080	0,0400	0,0200	0,0500	
43. Пневмопробойник*	ИП-4601 (ИП-4603, ИП-4605)	5,0	0,080	0,0400	0,0200	0,0500	
44. Прицепная передвижная компрессорная станция с бензиновым двигателем*	ЗИФ-55	6,0	0,130	0,0700	0,0300	0,0900	
45. Ролик кабельный угловой	4452-00-00А	5,0	0,006	0,0027	0,0013	0,0033	
46. Ролик раскатки кабеля	РРА	5,0	0,080	0,0400	0,0200	0,0500	
47. Электробетонолом*	С-850, СТУ 104.687-65 СНХ Латвийской ССР от 9/VII 1965 г.	5,0	0,080	0,0400	0,0200	0,0500	
48. Электромолоток*	С-848, СТУ 22.065-66 Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР от 12/V 1966 г.	5,0	0,080	0,0400	0,0200	0,0500	
49. Электротрамбовка*	С-690, СТУ 22.069-66 Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР от 14/V 1966 г.	5,0	0,080	0,0400	0,0200	0,0500	
50. Электроотражательные печи*	МКС Мосэнерго	5,0	0,040	0,0200	0,0100	0,0250	
51. Электроточило	И-138А, СТУ 22.194-66 Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР от 26/VII 1966 г.	5,0	0,380	0,2000	0,0800	0,2600	
52. Ящик с комплектом красок, трафаретов, кистей, металлических букв и цифр	МКС Мосэнерго	3,0	0,660	0,3300	0,1300	0,4300	
Измерительные приборы и приспособления для эксплуатации	
53. Искатель кабельных трасс*	Р5-5	5,0	0,480	0,2500	0,1000	0,3300	
54. Клещи электроизмерительные на 10 кВ и 10-500 А*	Ц-90, ТУ ОПП 553.447-59 СНХ Армянской ССР от 9/V 1960 г.	10,0	0,040	0,0200	0,0100	0,0250	
55. То же на 650 В и 10-500 А*	Ц-91, ОТУ 107-30-003-63, СНХ Армянской ССР от 16/VII 1964 г.	10,0	0,040	0,0200	0,0100	0,0250	
56. Клещи изолирующие для установки и снятия предохранителей (на напряжение до 1 кВ)*	ТМП-1, Московский механический завод	5,0	0,380	0,2000	0,0800	0,2600	
57. То же на напряжение 6-10 и 35 кВ*	То же	5,0	0,150	0,0800	0,0300	0,1000	
58. Указатель высокого напряжения*	УВН-80, Московский механический завод	3,0	1,240	0,6500	0,3000	0,8800	
59. Указатель низкого напряжения*	УНН-1, СТУ 77-5-2-3 Донецкого СНХ от 25/III 1962 г.	4,0	0,480	0,2500	0,1000	0,3300	
60. Штанга для прокола кабеля	Дмитровский электромеханический завод	4,0	1,000	0,5000	0,2000	0,6600	

* Для кабельных линий электростанций указанные СММ не требуются.
** При наличии газовой установки МКС Мосэнерго необходимость в газовой жаровне отпадает.	

Примечания: 1. Ежегодные сведения о протяженности кабельных линий в сетях приводятся в отчетной форме № 5Э ЦСУ СССР. 2. Нормативы потребности в СММ для кабельных линий электростанций принимаются по нормативу для кабельных сетей протяженностью свыше 700 до 3000 км, причем для электростанций с протяженностью кабельных линий до 100 км норматив равен нормативу для кабельных сетей, а при протяженности этих линий свыше 100 км норматив увеличивается вдвое.
Сведения о наличии электростанций в Минэнерго СССР ежегодно приводятся в работах Энергонот.	

11. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В СММ ДЛЯ СРЕДСТВ ДИСПЕТЧЕРСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Наименование	Тип, марка, ГОСТ, ТУ, предприятие-изготовитель	Срок службы, год	Годовой норматив на 100 км линий связи, шт.	Годовой отраслевой норматив на млн. руб. ППОФ энергосистем, шт.	
			кабельных	воздушных		
Строительно-монтажное оборудование, инструмент и приспособления	
1. Дрель электрическая пистолетная	Эдс-2, ТУ 19-110-60	2	0,112	0,153	4,6·10-3	
2. Клещи комбинированные для обрезки конца провода, снятия с него изоляции и разделки под болт	Чертеж № 344117, ТУ 34-1842-69 Главтеплоэнергомонтажа от 16/XII 1968 г.	1	0,067	0,180	4,9·10-3	
3. Когти монтерские с ремнями	ГОСТ 14331-69	7	-	0,124	3,4·10-3	
4. Комплект инструмента релейщика служб РЗА:	Дмитровский электромеханический завод	4	0,100	0,100	3,0·10-3	
электрический паяльник 50 Вт, 220 В со сменным наконечником;						
плоскогубцы;						
круглогубцы;						
пинцет;						
нож монтерский;						
надфили плоские;						
чистодел 0,5 мм;						
индикатор напряжения низковольтный на емкостном токе УНП-1;						
граммометр ГРМ-600;						
лупа складная семикратная ЛП-7;						
клещи для зачистки изоляции;						
набор отверток разного диаметра;						
регулировки фигурные с разной шириной паза;						
ключи торцевые;						
ключи плоские;						
ключи гаечные;						
сумка инструментальная;						
ящик инструментальный;						
5. Набор монтерского инструмента:	МИ-64, Рыбинская спецбаза по снабжению и сбыту треста "Энергосельхозконструкция"	2	1,000	1,000	30,3·10-3	
напильник плоский 200-250 мм, 2 шт.;						
напильник драчевый плоский 200-250 мм, 2 шт.;						
отвертка 4 и 6 мм, 2 шт.;						
плоскогубцы комбинированные 150-200 мм, 3 шт.;						
пассатижи 200 мм						
кусачки или бокорезы;						
зубило 200 мм (большое);						
зубило 100-120 мм (малое);						
нож монтерский;						
метр складной стальной;						
очки защитные;						
ключ гаечный раздвижной № 2 и 3, 2 шт.;						
круглогубцы 150-200 мм;						
ключ трубный № 2;						
кернер;						
дрель ручная до 8 мм;						
комплект сверл 3-8 мм;						
станок ножовочный;						
комплект полиспастов с натяжным устройством;						
молоток 500 г с деревянной ручкой;						
ножницы кровельные;						
веревка пеньковая диаметром 9 мм, 25 м;						
шлямбур;						
ножовочное полотно;						
ящик для инструмента;						
сумка брезентовая;						
6. Насос грязевой (для откачки воды при осушении котлованов и кабельных траншей) подачей 21,6 м-3/ч;	ГНОМ-10-10, Московский механический завод	5	0,100	-	0,34·10-3	
7. Прибор для определения степени загнивания древесины	ПД-1, ТУ 34-3072-70 Главсельэлектросетьстроя от 13/VII 1970 г., Казанский электромеханический завод	3	-	0,300	8,2·10-3	
8. Приспособление для ввертывания электродов заземления	ТУ 638-65 ГМСС СССР, Дмитровский электромеханический завод	2	0,030	0,050	1,5·10-3	
9. Пресс-клещи для опрессовки медных наконечников и соединительных гильз к проводам и кабелям сечением 16-50 мм2 и резки проводов сечением до 70 мм2	ПК-1, МРТУ 34-452-64 Главэнергостроймеханизации от 12/XI 1964 г.	1	0,112	0,272	7,8·10-3	
10. Приспособление для размотки кабеля на прямолинейном участке	0-174, МРТУ 34-453-64 Главэнергостроймеханизации от 12/X 1964 г.	3	0,300	-	1,03·10-3	
11. Ролик кабельный угловой для раскатки кабеля на поворотах	4452-00-00А, МРТУ 34-451-64 Главэнергостроймеханизации от 16/XII 1970 г.	3	0,300	-	1,03·10-3	
12. Трамбовка электрическая	ИЭ-4501 (С-690), ОТУ 22-069-66 Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР от 14/V 1966 г.	4	0,080	0,110	3,3·10-3	
13. Тросоруб для перерубания проводов и тросов	МИ-148, ТУ 34-946-71 Главэнергостроймеханизации от 3/VI 1971 г., Киевский экспериментальный механический завод	1	-	0,030	0,8·10-3	
Грузоподъемные и транспортные устройства	
14. Блок монтажный грузоподъемностью   1 т	БМ-8, ТУ 34-2187-70 Главэнергостроймеханизации от 23/I 1970 г., Дмитровский  электромеханический завод	8	-	0,055	1,53·10-3	
15. Блоки малогабаритные полиспастные грузоподъемностью 0,5 т	Дмитровский электромеханический завод	5	-	0,055	1,53·10-3	
16. Домкрат винтовой для подъема кабельных барабанов и раскатки кабеля	МИ-224, Киевский экспериментальный механический завод	3	4,100	-	14,1·10-3	
17. Лебедка червячная ручная	ЛЧР-0,5,Киевский экспериментальный механический завод	3	0,270	0,370	11,3·10-3	
18. Специализированная машина для обслуживания кабельных магистралей на базе автомобиля УАЗ-452	"Энергия"	5	0,200	-	0,68·10-3	
19. Транспортер (прицеп) для кабельных барабанов	ТКБ-5, ТУ 36-753-70 Минмонтажспецстроя от 9/VII 1970 г.	4	0,050	-	0,17·10-3	

Примечание. Ежегодные сведения о стоимости ППОФ энергосистем приводятся в отчетной форме № 11 ЦСУ СССР.	

12. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В СММ ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Наименование	Тип, марка, ГОСТ, ТУ, предприятие-изготовитель	Срок службы, год	Годовой норматив на одну электростанцию, шт., при балансовой стоимости гидротехнических сооружений, млн. руб.	Годовой отраслевой норматив на 1 млн. руб. ППОФ энергосистем, шт.	
			Плотинные ГЭС на размываемом основании и ТЭС	Плотинные ГЭС на неразмываемом основании и ТЭС	Деривационные ГЭС		
			свыше 100	от 50 до 100	от 20 до 50	свыше 100	от 50 до 100	от 20 до 50	свыше 20	до 20		
Оборудование для обработки древесины	
1. Ваймы для сборки оконных рам, дверных полотен	ВКГ-2	25	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,08·10-3	
2. Долбежник	ИЭ-5606	7	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,20	0,10	0,48·10-3	
3. Мотопила	"Дружба"	7	0,30	0,14	0,14	0,30	0,14	0,14	0,30	0,14	0,5·10-3	
4. Паркетно-строгальная машина	СО-40	8	0,20	0,13	0,13	0,20	0,13	0,13	0,13	0,13	0,24·10-3	
5. Паркетно-шлифовальная машина	СО-60	6	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,29·10-3	
6. Рубанок электрический	ИЭ-5705	8	0,30	0,25	0,25	0,30	0,25	0,25	0,38	0,25	0,52·10-3	
Оборудование для работ по бетону	
7. Вибратор глубинный с гибким валом, наружный диаметр 36 мм	ИВ-17	5	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,48·10-3	
8. То же 51 мм	ИВ-27	5	0,20	0,20	-	0,20	0,20	-	0,20	-	0,31·10-3	
9. То же 76 мм	ИВ-47	5	0,20	-	-	0,20	-	-	0,20	-	0,18·10-3	
10. Вибратор поверхностный, масса 43 кг	ИВ-2	5	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,39·10-3	
11. Машина для заглаживания бетонных оснований под полы	СО-64	7	0,30	0,14	0,14	0,30	0,14	0,14	0,30	0,14	0,24·10-3	
12. Молоток отбойный, масса 9 кг	МО-6К	5	0,65	0,50	0,40	0,65	0,50	0,40	0,60	0,40	1,2·10-3	
13. То же, масса 10 кг	МО-10П	5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6·10-3	
14. Мотобетонолом	С-406М	5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08·10-3	
15. Мотоперфоратор	С-359	5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08·10-3	
16. Пневмобетонолом ударный	ИП-4604	5	0,60	0,40	0,20	0,60	0,40	0,20	0,40	0,20	0,7·10-3	
17. Растворонасос	СО-69	6	0,17	0,17	-	0,17	0,17	-	0,17	-	0,37·10-3	
18. Установка для набрызгивания бетона производительностью   4 м3/ч	С-1004	8	0,13	0,13	-	0,13	0,13	-	0,13	-	0,11·10-3	
19. Цемент-пушка	С-320	8	0,13	0,13	-	0,13	0,13	-	0,13	-	0,24·10-3	
20. Электроперфоратор	ИЭ-4701	5	0,50	0,40	0,30	0,60	0,40	0,40	0,50	0,30	0,8·10-3	
21. Электробетонолом	ИЭ-4209	5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03·10-3	
Оборудование для отделочных работ	
22. Агрегат смесительный штукатурный производительностью   2 м3/ч	СО-57	10	0,1-0	0,1-0	-	0,1	0,1	-	0,10	-	0,13·10-3	
23. Валик малярный меховой открытый	ВО-180	1	8-10	6-8	4-6	8-10	6-8	4-6	8-10	6-8	8,4·10-3	
24. Валик малярный меховой открытый	ВО-225	1	8-10	6-8	4-6	8-10	6-8	4-6	8-10	6-8	8,4·10-3	
25. Валик малярный меховой закрытый	ВЗ-180	1	4-6	2-4	2,00	4-6	2-4	2	4,00	2,00	3,6·10-3	
26. Валик малярный меховой закрытый	ВЗ-225	1	4-6	2-4	2,00	4-6	2-4	2	4,00	2,00	3,6·10-3	
27. Вибросито	СО-3	15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,21·10-3	
28. Инструмент штукатурно-затирочный	СО-55	7	0,45	0,35	0,20	0,45	0,30	0,20	0,35	0,20	0,6·10-3	
29. Компрессор	СО-7А	5	0,50	0,30	0,20	0,50	0,30	0,20	0,30	0,20	0,57·10-3	
30. Компрессор	СО-45А	5	0,50	0,30	0,20	0,50	0,30	0,20	0,30	0,20	0,4·10-3	
31. Красконагревательный бак вместимостью 16 л	СО-12	8	0,25	0,13	0,13	0,25	0,13	0,13	0,25	0,13	0,3·10-3	
32. Краскопульт ручной	СО-20	15	0,20	0,15	0,10	0,20	0,15	0,10	0,15	0,10	0,3·10-3	
33. Краскотерка	СО-1	15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,21·10-3	
34. Мелотерка с пальцевым ротором	СО-53	12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,16·10-3	
35. Мозаично- шлифовальная машина	СО-91	6	0,20	0,20	0,17	0,20	0,20	0-0,17	0,20	0-0,17	0,31·10-3	
36. Насос-эмульсатор	О-58	12	0,08	0,08	-	0,08	0,08	-	0,08	-	0,08·10-3	
37. Окрасочный агрегат	СО-74	8	0,20	0,13	0,13	0,20	0,13	0,13	0,20	0,13	0,29·10-3	
38. Пескоструйный аппарат	-	8	0,25	0,20	0,20	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,3·10-3	
39. Пистолет- краскораспылитель	СО-19А	10	0,40	0,30	0,20	0,40	0,30	0,20	0,40	0,30	0,6·10-3	
40. Пистолет- краскораспылитель	0-45	10	0,35	0,25	0,15	0,35	0,25	0,15	0,25	0,15	0,4·10-3	
41. Установка для нанесения жидкой шпаклевки	СО-21	10	0,15	0,10	-	0,15	0,10	-	0,10	-	0,18·10-3	
42. Электромешалка	СО-11	12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,16·10-3	
43. Электроклееварка	С-409	15	0,13	0,13	0,07	0,13	0,13	0,07	0,13	0,07	0,18·10-3	
44. Электрокраскопульт	СО-22	10	0,25	0,15	0,10	0,25	0,15	0,10	0,25	0,15	0,39·10-3	
Оборудование для обработки металла	
45. Зиг-машина ручная	УЗМ-1,5Р	8	0,13	0,13	0-0,13	0,13	0,13	0-0,13	0,13	0-0,13	0,16·10-3	
46. Комбинированные пресс-ножницы	Н-635А	7	0,14	0,14	-	0,14	0,14	-	0,14	-	0,21·10-3	
47. Машинка для резки труб, сортовой, полосовой и профильной стали	СА-60М	7	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,24·10-3	
48. Ножовка механическая переносная	ГМ-009А	7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29·10-3	
49. Станок трубогибочный	К-02А	7	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,24·10-3	
50. Станок точильно-заточный	К-1036	15	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,21·10-3	
51. Станок электрозаточный	ИЭ-9703	7	0,20	0,14	0,14	0,20	0,14	0,14	0,20	0,14	0,37·10-3	
52. Электросверлилки по металлу, диаметр сверления до 9 мм	ИЭ-1008	5	0,50	0,30	0,20	0,50	0,30	0,30	0,50	0,30	0,74·10-3	
53. Электросверлилки по металлу, диаметр сверления до 15 мм	ИЭ-1015	5	0,30	0,30	0,20	0,30	0,30	0,20	0,30	0,20	0,48·10-3	
54. То же до 23 мм	ИЭ-1015А	6	0,20	0,17	0,17	0,20	0,17	0,17	0,20	0,17	0,29·10-3	
55. То же до 50 мм	ИЭ-1802	6	0,20	0,17	0,17	0,20	0,17	0,17	0,20	0,17	0,24·10-3	
56. Электроножницы	ИЭ-5403	5	0,30	0,20	0,20	0,30	0,20	0,20	0,30	0,20	0,4·10-3	
Грузоподъемные и транспортные устройства и приспособления	
57. Гидроподъемник монтажный	АГП-12А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03·10-3	
58. Лебедка ручная грузоподъемностью   0,5 т	ЛРИ-500	20	0,08	0,08	0,05	0,08	0,08	0,05	0,08	0,05	0,18·10-3	
59. Лебедка электрическая	Т-66А	20	0,08	0,08	0,05	0,08	0,08	0,05	0,08	0,05	0,11·10-3	
60. Люлька для отделки фасадов с электроприводом	ЛЭ-100-300	15	0,07	0,07	-	0,07	0,07	-	0,07	0,07	0,16·10-3	
61. Люлька одноместная	ЛОС-100-300	15	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,11·10-3	
62. Навесное оборудование на базе трактора Т-40 (кран-отвал, насос)	-	10	0,15	0,15	0,10	0,15	0,15	0,10	0,15	0,10	0,16·10-3	
63. Платформа гидравлическая подъемная грузоподъемностью 250 кг, высота подъема 5 м	ГМПП-5ДМ	15	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08·10-3	
64. Тележка со съемной емкостью вместимостью 50 л	-	10	0,25	0,15	0,10	0,25	0,15	0,10	0,25	0,15	0,29·10-3	
65. Тележка транспортная грузоподъемностью 1 т	-	20	0,08	0,08	0,05	0,08	0,05	0,05	0,08	0,05	0,16·10-3	
66. Тележка ручная с подъемной платформой грузоподъемностью  250 кг	ТР-0,25	20	0,05	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05	0,10	0,05	0,13·10-3	
67. Транспортер ленточный длиной 5 м	Т-44	10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11·10-3	
68. То же длиной 10 м	Т-164	10	0,10	0,10	0,05	0,10	0,10	0,05	0,10	0,05	0,13·10-3	
69. То же длиной 15 м	Т-144	10	0,10	-	-	0,10	-	-	0,10	-	0,53·10-3	
70. Шасси самоходное с комплектом ковшей	ТМ-16М	10	0,25	0,15	0,10	0,25	0,15	0,10	0,25	0,15	0,16·10-3	
71. Шарнирная двухсекционная вышка	Ш2СВ-18	15	0,07	0,04	-	0,07	0,04	-	0,04	-	0,08·10-3	
72. Электрокар с краном грузоподъемностью 500 кг	ЭТМ-2	10	0,07	0,05	-	-	-	-	-	-	0,08·10-3	
73. Электрокар с подъемной платформой грузоподъемностью 1 т	ЭТМ	10	0,15	0,10	0,10	-	-	-	-	-	0,11·10-3	
74. Электрокар- самосвал	ЭКБ-ГС-750	10	0,1-0,2	0,10	-	-	-	-	-	-	0,11·10-3	
Уборочные машины	
75. Вакуумная пылесосно-подметальная машина	КУ-403	5	0,30	0,10	0,10	0,30	0,10	0,10	0,10	-	0,39·10-3	
76. Машина моечная пневматическая для стекол	СО-73	5	0,70	0,50	0,25	0,70	0,50	0,30	0,50	0,30	0,8·10-3	
77. Малогабаритная снегоочистительная машина	МС-59	10	0,25	0,15	0,05	0,25	0,15	0,05	0,15	0,05	0,24·10-3	
78. Механизм для очистки от снега дорожек с бензомоторным двигателем "Дружба-4"	-	5	0,50	0,30	0,10	0,50	0,30	0,10	0,30	0,10	0,5·10-3	
79. Поломоечная машина	"Марс"	5	0,30	0,10	0,10	0,30	0,10	0,10	0,30	0,10	0,5·10-3	
80. Пылесос промышленный	ПО-11	5	0,50	0,30	0,20	0,50	0,30	0,20	0,50	0,30	0,74·10-3	
81. Универсальная поливомоечная машина (на базе ЗИЛ-130)	ПИ-130	15	0,10	0,04	-	0,10	0,04	-	0,04	-	0,11·10-3	
82. Электрополотерная машина	СО-37	10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,16·10-3	
Прочее оборудование	
83. Буровой станок, компл.	УКС-22	10	0,05	0,05	-	0,05	0,05	-	0,05	-	0,13·10-3	
84. Котел битумоплавильный,   1,8 м3	-	15	0,09	0,07	0,07	0,10	0,07	0,07	0,10	0,07	0,18·10-3	
85. Мотопомпа	М-600	8	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,21·10-3	
86. Передвижная компрессорная станция	ПКС-5	10	0,15	0,15	0,10	0,15	0,15	0,10	0,15	0,10	0,21·10-3	
87. Переносная буровая установка для бурения на глубину 10 м с рабочими органами	ПБУ-10	10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,13·10-3	
88. Шпалоподбойка	ЭШП-6	5	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,24·10-3	
89. Электротрамбовка для уплотнения грунта	ИЭ-4503	5	0,30	0,30	0,20	0,30	0,30	0,20	0,30	0,10	0,24·10-3	

Примечание. Ежегодные сведения о стоимости ППОФ энергосистем приводятся в отчетной форме № 11 ЦСУ СССР.	

13. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В СММ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Наименование	Тип, марка, ГОСТ, ТУ, предприятие-изготовитель	Срок службы, год	Единый годовой норматив для тепловых сетей в отрасли в целом на 1000 усл. ед., шт.	
Грузоподъемные транспортные устройства	
1. Бадья, вместимостью   0,8 м3	Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш"	20,0	0,0200	
2. Блоки полиспастные малогабаритные грузоподъемностью 0,5 т	Дмитровский электромеханический завод	5,0	0,0072	
3. То же 3,0 т	То же	5,0	0,0072	
4. Блок обводной с откидной серьгой грузоподъемностью 5 т	Московский опытно-экспериментальный завод монтажной техники 	5,0	0,0084	
5. Вышка шарнирная двухсекционная	Ш2СВ-18, Ш2СВ-6, Ленинградский энергомеханический завод	9,0	0,0015	
6. Вышка-столик для внутренних отделочных работ	Рыбинский завод гидромеханизации	7,0	0,0070	
7. Вышка сборно-разборная передвижная высотой 4 м	То же	7,0	0,0080	
8. Домкрат гидравлический грузоподъемностью 50 т	Пронский механический завод	4,0	0,0100	
9. То же 10 т	То же	2,0	0,0480	
10. То же 5 т	- " -	2,0	0,0640	
11. Домкрат реечный грузоподъемностью 5 т	Перловский опытный завод	7,0	0,070	
12. Коуш-40	ГОСТ 2224-43, Волжский завод стальных конструкций	6,0	0,5600	
13. Коуш-50	То же	6,0	0,5600	
14. Лебедка ручная рычажная грузоподъемностью 1,5 т	Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш"	5,0	0,030	
15. Лебедка ручная грузоподъемностью 3 т	Л-3	8,0	0,0006	
16. Леса подвесные, складывающиеся в пакет с площадками 1,2´0,8; 3,2´0,8; 2,4´0,8; компл.	Рыбинский завод гидромеханизации	6,0	0,0105	
17. Мастерская передвижная	ПСМ-4, Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш"	10,0	0,0200	
18. Подмости телескопические	ПТ-6, Белорусэнергоремонт	7,0	0,0024	
19. Подъемник мачтовый грузоподъемностью 1 т с подачей в окно, высота подъема 12 м	МС-598	7,0	0,0024	
20. Стропы четырехветвевые с крюками и подвесками, компл.	Рыбинский завод гидромеханизации	1,0	1,2000	
21. Стропы петлевые	То же	1,0	3,0000	
22. Таль ручная грузоподъемностью 3 т	-	5,0	0,0350	
23. Таль электрическая грузоподъемностью 1 т	ТЭ1-711, ТЭ1-521	5,0	0,0240	
24. Тележка 1 т на резиновом ходу	Завод "Армэнергоремонт"	8,0	0,0600	
25. Тележка-носилки для перевозки кислородных баллонов	Рыбинский завод гидромеханизации	5,0	0,0429	
26. Трубоукладчик с бульдозером на базе трактора ДТ-75	Орджоникидзеабадский ремонтно-механический завод	10,0	0,0090	
27. Экскаватор, вместимость ковша 0,4 м3	Э-302	12,0	0,0090	
28. Экскаватор на базе трактора "Беларусь", вместимость ковша 0,25 м3	ЮМЗ	8,0	0,0270	
29. Электролебедка с тяговым усилием 125 кг	Киевский экспериментальный механический завод	8,0	0,0300	
Оборудование для откачки воды	
30. Автоцистерна с самовсасывающей насосной установкой от автопривода	АЦ-3, СТУ 11-171-64	4,0	0,0300	
31. Насос грязевой	ГНОМ-10-10 Московский механический завод	5,0	0,0704	
32. Насос грязевой	ГНОМ-40Л8Т	5,0	0,0672	
33. Насос "Андижанец" с бензиновым двигателем типа ЗИЛ	С-245	10,0	0,0200	
34. Насос "Андижанец" с электроприводом производительностью 120 м3/ч, компл.	С-245	10,0	0,0300	
35. Мотопомпа с двигателем УД-2 подачей 60 м3/ч	ММ-1200А	10,0	0,0010	
36. Установка водоотливная на базе трактора Т-40	Дмитровский электромеханический завод	10,0	0,0150	
Оборудование службы электрохозяйства тепловых сетей	
37. Аппарат для индукционного нагрева подшипников перед насадкой их на вал	Ленинградский электромеханический завод	5,0	0,0200	
38. Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими ручками, компл.	Ленэнергоремонт	3,0	0,5400	
39. Клещи обжатия овальных соединений с ножом РЕЗ-2	МИ-19А, Славянский арматурно-изоляционный завод	5,0	0,0040	
40. Клещи изолирующие на напряжение 6-10 кВ	Московский механический завод	1,0	0,1440	
41. Комплект инструмента релейщика служб РЗА	Дмитровский электромеханический завод	4,0	0,0450	
42. Набор монтерского инструмента	МИ-64, Курганский электромеханический завод	3,0	0,2970	
43. Охладители для защиты изоляции кабеля от перегрева при сварке	Дмитровский электромеханический завод	3,0	0,0300	
44. Пистолет для термитной сварки проводов	То же	3,0	0,0200	
45. Прессы гидравлические для опрессовки наконечников	МИ-2, МИ-1Б, Славянский арматурно-изоляционный завод 	10,0	0,0450	
46. Стенд для испытания электроинструментов, компл.	Южказэнергоремонт	4,0	0,0200	
47. Станок настольный сверлильный	ПНС-15, Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш"	5,0	0,1320	
48. Термос для подогрева бумажных роликов	Дмитровский электромеханический завод	4,0	0,0200	
49. Указатель высокого напряжения до 10 кВ	УВН-10, Дмитровский электромеханический завод	4,0	0,1250	
50. Штанга оперативная универсальная на напряжение до 15 кВ	Московский механический завод	3,0	0,0720	
Механизированный инструмент	
51. Агрегат бензоэлектрический	АБ-8-Т/230, ОАБ-516.060, Калужский завод транспортного машиностроения	8,0	0,0180	
52. Аппарат пескоструйный	Новомосковский котельно-механический завод	4,0	0,0150	
53. Бетонолом пневматический	ИП 4602	4,0	0,1200	
54. Вибратор глубинный	ИВ-17	2,0	0,0280	
55. Гайковерты пневматические	ИП 3106, ИП 3205	1,0	0,1200	
56. Краскораспылитель	СО-19А	2,0	0,0600	
57. Машина для очистки поверхности	МОП-2, Новосибирский завод металлоконструкций	2,0	0,0150	
58. Машина для острожки деревянных полов	-	4,0	0,0100	
59. Машина для наклейки рулонных материалов	Ленинградский завод строительных механизмов	4,0	0,0040	
60. Машина шлифовальная	ПШМ-125	1,5	0,0330	
61. Молоток отбойный	МО-9Ц, МО-6П	2,0	0,2500	
62. Приспособление для окраски металлических опор	Рыбинский завод гидромеханизации	2,0	0,0250	
63. Станция воздушно-компрессорная	ЗИФ-55	4,0	0,0600	
64. Турбина пневматическая для зачистки сварных швов и заусенцев абразивным кругом	Ивановский механический завод	2,0	0,0360	
65. Устройство для нанесения многокомпонентной теплоизоляционной массы	Московский механический завод	6,0	0,0020	
Приспособления для ремонта арматуры и трубопроводов	
66. Вальцовка электромеханическая 17´19, 22´24, 23´25, компл.	Южказэнергоремонт	1,0	0,0300	
67. Ножовка механическая для труб диаметром 108 мм	ГМ-009А, Каунасэнергоремонт	3,0	0,1000	
68. Приспособление для шлифовки седел бесфланцевых задвижек на месте Dy 100-175 и 225-400 мм, компл.	ГМ-039 и ГМ-039А Каунасэнергоремонт	3,0	0,0690	
69. Приспособление для вырезки мягких прокладок	ГМ-060А, ТУ-34-229/70 Главтеплоэнергомонтаж, Каунасэнергоремонт	2,0	0,2000	
70. Приспособление для разъема фланцев	А-1353, Зуевский литейно-механический завод	3,0	0,7000	
71. Приспособление для гибки труб, листового и сортового проката	ДП-1800, Туркменэнергоремонт	5,0	0,0080	
72. Приспособление для сборки под сварку труб диаметром 133-377 мм	Модель 304456, ЦЭМ	3,0	0,1000	
73. Станок для шлифовки седел арматуры клапанов	Ленинградский завод строительных механизмов	4,0	0,0510	
74. Станция малярная	Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш"	8,0	0,0600	
75. Станок точильный с абразивным кругом диаметром 300 мм	Киевский экспериментальный механический завод	5,0	0,1280	
76. Станок обдирочно-шлифовальный настольный	Ангарский завод КВОиТ	5,0	0,0360	
77. Станок для притирки тарелок клапанов и седел арматуры	2806М, Перловский опытный завод	4,0	0,0221	
78. Станок для очистки стальных труб	Завод Главэнергомонтажа	6,0	0,0300	
79. Труборез с электрическим приводом	"Спутник-М", Одесский завод "Автоген"	3,0	0,1040	
80. Труборез с газовым резаком	ГРВ-2, Харьковский котельно-механический завод	3,0	0,1040	
81. Установка гидравлическая с ручным насосом для опрессовки арматуры	ГМ-017А, Волгоэнергоремонт	4,0	0,0690	
Прочие приборы	
82. Дефектоскоп высокочастотный для обнаружения трещин в металле	ВД-2, Харьковэнергоремонт	2,0	0,0250	
83. Прибор для измерения толщины стенок труб	УИТ-1, Харьковэнергоремонт	1,0	0,0500	
84. Прибор виброизмерительный	БИП-6, Ростовэнергоремонт	2,0	0,0150	
85. Прибор для определения свищей на трубопроводах	ЭАТ-2, Рязанский радиотехнический институт	10,0	0,0009	

Примечание. Сведения о наличии тепловых сетей ежегодно приводятся в работах Энергонот.	

14. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В СММ ДЛЯ РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ

Наименование	Тип, марка, ГОСТ, ТУ, предприятие-изготовитель	Срок службы, год	Единый годовой норматив для энергопредприятий и отрасли в целом на 100 чел. рабочих, занятых на ремонте зданий и сооружений, шт.	
Ручной инструмент и приспособления	
1. Агрегат смесительный для штукатурных работ	СО-57, Лебедянский завод строительно-отделочных машин	8,0	0,50	
2. Агрегат окрасочный	СО-75, Вильнюсский завод строительно-отделочных машин	4,0	0,40	
3. Бадья опрокидывающаяся для подачи бетона	Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш"	5,0	0,90	
4. Бак красконагнетательный вместимостью 16 л	СО-12, Вильнюсский завод строительно-отделочных машин	2,0	1,40	
5. То же 40 л	СО-42, Вильнюсский завод строительно-отделочных машин	2,0	1,05	
6. То же 100 л	СО-52, Вильнюсский завод строительно-отделочных машин	2,0	1,05	
7. Ваймы для сборки оконных рам	ВГК-2	5,0	0,80	
8. Валик малярный закрытый	ВЗ-180, Рыбинский завод гидромеханизации	1,0	10,00	
9. Валик малярный открытый	То же	1,0	10,00	
10. Валик поролоновый	То же	1,0	7,50	
11. Валик с держателем для наклейки и прикатки обоев	ВЗ-180, Рыбинский завод гидромеханизации	1,0	5,00	
12. Валик сдвоенный для окраски балконных решеток и лестничных ограждений	ГОСТ 10831-64 (приложение 2), Рыбинский завод гидромеханизации	1,0	10,00	
13. Вышка-столик для выполнения отделочных работ	Рыбинский завод гидромеханизации	5,0	1,00	
14. Зиг-машина ручная	УЗМ-1,5Р, Московский опытно-экспериментальный завод монтажной техники	4,0	0,40	
15. Краскопульт ручного действия	СО-20 (С-536), Вильнюсский завод строительно-отделочных машин	2,0	2,50	
16. Лебедка ручная рычажная грузоподъемностью 1,5 т	УЛ-15, Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш"	7,0	0,40	
17. Леса подвесные, складывающиеся в пакет	Рыбинский завод гидромеханизации 	5,0	2,00	
18. Пистолет для забивки шпилек	НИИСП Госстроя Украинской ССР	2,0	6,25	
19. Плиткорез роликовый для керамических плиток	Гипрооргсельстрой Минсельстроя СССР	3,0	0,44	
20. Плиткорез рычажный для глазурованных плиток	Трест "Мосоргстрой" Главмосстроя при Мосгорисполкоме	3,0	0,44	
21. Приспособление для окраски труб диаметром 1/2" или 3/4"	То же	1,0	1,75	
22. Приспособление для окраски тыльной стороны труб	Рыбинский завод гидромеханизации 	0,5	10,00	
23. Приспособление для прирезки стыков линолеума	Гипрооргсельстрой Минсельстроя СССР	2,5	2,08	
24. Приспособление для вырезки канавок в кромках линолеума	То же	2,5	2,08	
25. Приспособление для резки пластикатных плиток	Гипрооргсельстрой Минсельстроя СССР	2,5	2,08	
26. Приспособление для шлифовки стен	ГОСТ 7340-65	2,5	2,50	
27. Скарпель для плиточных работ	ТУ 34-2399-71 Киевэнергомеханизации от 13/I 1971 г.	1,5	1,73	
28. Скарпель ручной твердосплавный	То же	1,5	7,61	
Механизированный инструмент	
29. Бетонолом электрический, 4,0 кг	ИЭ-4601, Даугавпилсский завод "Электроинструмент"	1,5	0,50	
30. Бетонолом пневматический, 8,0 кг	ИП-4602, Свердловский завод "Пневмоинструмент"	1,5	0,48	
31. Вибратор глубинный, возмущающая сила 250 кгс	ИВ-55, Ярославский завод "Красный маяк"	2,0	2,05	
32. То же 500 кгс	ИВ-32, Ярославский завод "Красный маяк"	2,0	3,13	
33. То же 800 кгс	ИВ-33, Ярославский завод "Красный маяк"	2,0	3,13	
34. Вибратор глубинный с гибким валом, возмущающая сила 135 кгс	ИВ-17, Ярославский завод "Красный маяк"	2,0	1,50	
35. Вибратор глубинный с гибким валом, возмущающая сила 320 кгс	ИВ-27, Ярославский завод "Красный маяк"	2,0	2,07	
36. То же 400 кгс	ИВ-25, Ярославский завод "Красный маяк"	2,0	2,05	
37. Вибратор общего назначения с круговыми колебаниями, возмущающая сила 400 кгс	ИВ-20, Ярославский завод "Красный маяк"	2,0	0,05	
38. То же 500 кгс	ИВ-61, Ярославский завод "Красный маяк"	2,0	0,05	
39. То же 800 кгс	ИВ-21, Ярославский завод "Красный маяк"	2,0	0,05	
40. То же 1600 кгс	ИВ-22, Ярославский завод "Красный маяк"	2,0	0,20	
41. Вибратор общего применения с направленными колебаниями, возмущающая сила 200 кгс	ИВ-35, Ярославский завод "Красный маяк"	2,0	0,20	
42. То же 1600 кгс	ИВ-38, Ярославский завод "Красный маяк"	2,0	0,20	
43. Вибратор поверхностный, возмущающая сила 565 кгс	ИВ-2, Одесский завод строительно-отделочных машин	2,0	1,37	
44. Виброрейка, 40-50 м2/ч	СО-47, Одесский завод строительно-отделочных машин	2,0	0,80	
45. Вибросито	СО-18, Прилужский завод строительных машин	2,5	1,07	
46. Вибросито	СО-3, Вильнюсский завод "Электроинструмент"	2,5	1,50	
47. Гайковерт, диаметр резьбы до 16 мм	ИЭ-3105, Ростовский завод "Электроинструмент"	2,5	0,37	
48. То же до 42 мм	ИП-3106, Свердловский завод "Пневмоинструмент"	2,5	0,66	
49. Долбежник, наибольший размер паза 20´55´150 мм	ИЭ-5605, Даугавпилсский завод "Электроинструмент"	4,0	0,95	
50. Долбежник, наибольший размер паза 20´60´160 мм	ИЭ-5606, Даугавпилсский завод "Электроинструмент"	4,0	0,95	
51. Инструмент для подачи замазки	С-695, Вильнюсский завод строительно-отделочных машин	4,0	0,60	
52. Компрессор для пневмоинструмента	СО-7А, СО-45А, Вильнюсский завод строительно-отделочных машин	9,0	0,20	
53. Краскопульт	С-4916, Одесский завод строительно-отделочных машин	1,5	3,50	
54. Краскопульт	С-574, Одесский завод строительно-отделочных машин	1,5	1,70	
55. Краскотерка	СО-1, Лебедянский завод строительно-отделочных машин	3,0	1,00	
56. Краскораспылитель	СО-71, Вильнюсский завод строительно-отделочных машин	2,0	1,00	
57. Лебедка электрическая грузоподъемностью 3 т	УЛ-3М, Армэнергоремонт	7,0	0,60	
58. Люлька с электроприводом для отделки фасадов	ЛОС-100-200, Киевский экспериментальный механический завод	5,0	1,00	
59. Люлька самоподъемная на высоту 100 м грузоподъемностью 600 кг	Киевский экспериментальный механический завод	5,0	2,00	
60. Машина шлифовальная торцевая с диаметром круга 175 мм	ИЭ-2203, Московский завод "Пневмоинструмент"	2,0	1,30	
61. Машина шлифовальная с гибким валом, диаметр круга 125-200 мм	ИЭ-6201, Выборгский завод "Электроинструмент"	2,0	0,75	
62. Машина штукатурно-затирочная, производительностью 35-40 м2/ч	СО-54, Свердловский завод "Пневмоинструмент"	3,0	0,97	
63. То же 40-45 м2/ч	СО-55, Назрановский завод "Электроинструмент"	3,0	1,20	
64. Машина сверлильная, диаметр сверления до 6 мм	ИЭ-1003, Назрановский завод "Электроинструмент"	3,0	0,45	
65. То же до 15 мм	ИП-1022, Выборгский завод "Электроинструмент"	3,0	0,45	
66. То же до 32 мм	ИП-1015, Свердловский завод "Пневмостроймашина"	3,0	0,15	
67. Машина для резки паркетной клепки	СО-70, Одесский завод строительно-отделочных машин	5,0	0,55	
68. Машина для заглаживания бетонных оснований под полы	СО-64, Одесский завод строительно-отделочных машин	5,0	0,40	
69. Машина паркетно-шлифовальная	СО-84, Одесский завод строительно-отделочных машин	4,0	0,40	
70. Машина паркетно-строгальная	СО-760А, Одесский завод строительно-отделочных машин	4,0	0,40	
71. Машина для натирки полов	СО-27, Одесский завод строительно-отделочных машин	5,0	0,40	
72. Машина для шлифования бетонных и мозаичных полов производительностью 4-6 м2/ч	СО-36, Одесский завод строительно-отделочных машин	3,0	0,67	
73. Машина для строжки полов	СО-40, Одесский завод строительно-отделочных машин	4,0	0,60	
74. Машина для шлифования паркета	СО-27 (СО-60), Одесский завод строительно-отделочных машин	5,0	0,50	
75. Мелотерка	СО-53, Лебедянский завод строительно-отделочных машин	5,0	0,50	
76. Мешалка для покрасочных работ производительностью 350/400 кг/ч	СО-11, Вильнюсский завод строительно-отделочных машин	4,0	0,50	
77. Мозаично-шлифовальная машина	СО-17, Одесский завод строительно-отделочных машин	3,0	0,70	
78. Молоток отбойный, 2,5 кгс	ИЭ-4204, Даугавпилсский завод "Электроинструмент"	1,5	1,40	
79. То же 3,7 кгс	МО-44, Томский завод имени В.В. Вахрушева	1,5	5,70	
80. То же 4,5 кгс	МО-10П, Томский завод имени В.В. Вахрушева	1,5	1,60	
81. Молоток отбойный, 0,4 кгс	ИЭ-4206, Даугавпилсский завод "Электроинструмент"	1,5	0,60	
82. Молоток рубильный, до 0,8 кгс	М-4, Томский завод имени В.В. Вахрушева	1,5	0,60	
83. То же до 1,2 кгс	М-5, Томский завод имени В.В. Вахрушева	1,5	0,60	
84. Ножницы электрические ножевые, толщина резания до 2,7 мм	ИЭ-5403, Ростовский завод "Электроинструмент"	3,0	0,50	
85. Насос-эмульсатор	СО-58	9,0	0,20	
86. Перфоратор, энергия удара 0,4 кгс	ИЭ-4705, Ростовский завод "Электроинструмент"	2,0	0,22	
87. То же 1,0 кгс	ИЭ-4701, Ростовский завод "Электроинструмент"	2,0	0,45	
88. То же 2,5 кгс	ИЭ-4704, Ростовский завод "Электроинструмент"	2,0	0,45	
89. То же 3,0 кгс	ИЭ-4702, Ростовский завод "Электроинструмент"	2,0	0,38	
90. Пила дисковая	ИЭ-5104, Ростовский завод "Электроинструмент"	3,0	3,00	
91. Пистолет-краскораспылитель производительностью 50 м2/ч	СО-44, Вильнюсский завод строительно-отделочных машин	1,0	1,05	
92. То же 75 м2/ч	СО-19А, Вильнюсский завод строительно-отделочных машин	1,0	1,05	
93. Пресс-ножницы комбинированные	-	6,0	0,60	
94. Растворонасос	СО-69, Скопинский завод строительно-отделочных машин	6,0	0,60	
95. Растворонасос	СО-50, Скопинский завод строительно-отделочных машин	6,0	0,60	
96. Рубанок электрический, ширина строгания до 75 мм	ИЭ-5701, Назрановский завод "Электроинструмент"	4,0	1,94	
97. То же до 100 мм	ИЭ-5705, Даугавпилсский завод "Электроинструмент"	4,0	1,94	
98. Станция малярная	ПМС-2, Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш"	4,0	1,00	
99. Станок заточный, диаметр абразивного круга 100 мм	ИЭ-9703, Даугавпилсский завод "Электроинструмент"	4,0	1,59	
100. Станок для резки пенополистирольных плит	Трест "Мосотделстрой" № 5	1,0	2,50	
101. Трамбовка производительностью 6 м3/ч	ИЭ-4503, Даугавпилсский завод "Электроинструмент"	3,0	2,40	
102. То же 10 м3/ч	ИЭ-4501, Даугавпилсский завод "Электроинструмент"	3,0	0,30	
103. То же 45 м3/ч	ИЭ-4502, Даугавпилсский завод "Электроинструмент"	3,0	0,30	
104. Установка для нанесения шпаклевки производительностью 60-150 м2/с	СО-21, Одесский завод строительно-отделочных машин	3,0	1,17	
105. Укладчик рулонных материалов	Ленинградский завод строительных машин 	8,0	0,50	
106. Установка для набрызгивания бетона	С-1004, Московский завод строительных машин	8,0	0,30	
107. Шуруповерт, диаметр резьбы до 6 мм	ИЭ-3601, Даугавпилсский завод "Электроинструмент"	24,0	2,77	
108. Электроклееварка	-	3,0	1,00	
109. Электросверло по дереву	ИЭ-1801	2,0	2,50	
110. Цемент-пушка	С-320, Московский завод строительных машин	6,0	0,20	

Примечания: 1. При разработке нормативов за основу приняты нормы Главмосстроя для расчета потребности в СММ при капитальном строительстве. Для использования в условиях капитальных ремонтов зданий и сооружений энергопредприятий эти нормы пересчитаны введением усредненного понижающего коэффициента 0,57, отражающего относительно пониженную активность использования СММ в ремонтно-строительных организациях по сравнению со строительно-монтажными.2. Сведения о численности персонала, занятого на капитальном ремонте зданий и сооружений, приводятся в отчетной форме № 9 ЦСУ СССР.	

15. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ УБОРКИ И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Наименование	Тип, марка, предприятие- изготовитель	Срок службы, год	Норматив оснащенности на одну ТЭС, шт., при мощности, МВт	Годовой норматив потребности для замены изношенных машин на одну ТЭС, шт., при мощности, МВт	Норматив оснащенности на одно предприятие сетей, шт.	Годовой норматив потребности для замены изношенных машин на одно сетевое предприятие, шт.	
			до 300	301- 800	801- 1600	1601- 2400	2401- 4000	до 300	301- 800	801- 1600	1601- 2400	2401- 4000	общий	дополнительный на каждую электроподстанцию с 400 усл. ед. и более	общий	дополнительный на каждую электроподстанцию с 400 усл. ед. и более	
1. Универсальная уборочная машина на базе трактора Т-40АП	КО-705, Турбовский машиностроительный завод	14	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	0,036	0,072	0,144	0,216	0,288	1,0	-	0,072	-	
2. Универсальная уборочная машина на базе автомобиля "Запорожец"	Т-30 ОКБ Управления дорожного хозяйства и благоустройства г.Москвы	11	0,5	1,0	1,5	1,5	3,0	0,045	0,095	0,135	0,135	0,270	1,0	-	0,090	-	
3. Шнекороторная снегоочистительная машина	МС-59, Минский завод "Ударник"	14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	2,0	1,0	0,144	0,072	
4. Универсальная уборочная машина на базе трактора Т-25	ЦСБ-25, Армавирский машиностроительный завод	14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	3,0	-	0,144	-	

Примечания: 1. Нормативы на оборудование данного назначения для гидроэлектростанций приведены в разд. 12.
2. Сведения о наличии предприятий в Минэнерго СССР приводятся ежегодно в работах Энергонот.	
16. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Наименование	Тип, марка, предприятие-изготовитель	Срок службы, год	Годовой норматив на одну ТЭС, шт.	Годовой норматив, шт., на одно предприятие сетей	Годовой отраслевой норматив на одно предприятие, шт.	
			блочную	смешанную	с поперечными связями мощностью, МВт	тепловых	электрических	ТЭС	ПТС	ПЭС	
			Количество блоков (турбоагрегатов) при сжигании	до 60	61-250	251-700	I категории	II категории	III категории	Квартальная и районная котельная	Центральная база ПЭС	Районные электрические сети				
				Суммарное количество котлов и турбин при сжигании										
			угля	мазута	угля	мазута	угля	мазута	угля	мазута	угля	мазута										
			до 4	5-8	св. 8	св. 2	2-4	св. 4	св. 2	до 8	св. 8	св. 4	до 8	9- 14	15-25	св. 25	до 13	св. 13	до 16	св. 16	до 12	св. 12										
1. Вакуумные пылесосно-подметальные машины производительностью 1200 м3/ч	КУ-403, Цкорский механический завод (г. Гноре, Груз. ССР)	6	0,16	0,16	0,32	0,16	0,16	0,32	0,16	-	0,16	-	-	0,16	0,16	0,32	-	0,16	0,16	0,32	0,16	0,32	-	-	-	0,16	-	-	0,20	0,16	-	
2. Машины пневматические моечные (для остекления) производительностью 35 м3/ч 	СО-73	7	0,29	0,29	0,29	0,14	-	-	-	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,28	0,28	0,14	0,14	-	-	-	0,14	-	-	0,17	0,14	-	
3. Отсасывающая машина "Буран" производительностью 550 м3/ч	КУ-304, Мелитопольский завод противопожарного машиностроения "Гидромаш"	6	-	0,16	0,32	-	0,16	0,16	-	0,16	-	0,16	0,16	-	0,16	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	
4. Полотерно-поломоечная машина "Марс" производительностью 550 м3/ч	КУ-102, Харцызский машино-строительный завод	6	0,32	0,32	0,32	0,16	-	-	-	0,16	-	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	-	-	-	-	-	-	0,17	-	-	
5. Универсальный электропылесос "Буран"	Прокопьевский завод	6	0,83	0,83	0,83	0,66	-	-	-	0,83	0,50	0,50	0,83	0,83	0,83	0,83	0,50	0,50	0,83	0,50	0,50	0,50	0,66	0,5	0,38	0,33	0,5	0,166	0,75	0,78	1,5	

Примечания: 1. Предприятия тепловых сетей I категории имеют объем свыше 10000 усл. ед., II категории - свыше 4000 до 10000 усл. ед., III категории - 2500-4000 усл. ед.
2. Нормативы на оборудование данного назначения для гидроэлектростанций приведены в разд. 12.
3. Нормативы составлены с учетом рекомендаций санитарно-эпидемиологической станции г. Москвы по уборке производственных помещений. По условиям исполнения зданий (лестничные марши и др.), компоновки оборудования, требований ПТБ нормативы предусматривают возможность механизированной уборки 85 % общей площади производственных помещений энергопредприятий.
4. Сведения о наличии предприятий в Минэнерго СССР ежегодно приводятся в работах Энергонот.	
17. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ НА МАТЕРИАЛЬНЫХ СКЛАДАХ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Наименование	Тип, марка, предприятие-изготовитель	Срок службы, год	Годовой норматив на один склад, шт.	Годовой отраслевой норматив на одно предприятие, шт.	
			закрытый	открытый	закрытый	открытый	закрытый	открытый	закрытый	открытый		
			ТЭС мощностью, МВт	ПЭС	ТЭС, ПТС	ПЭС	
			от 2 до 700	свыше 700	Центральная база ПЭС	РЭС			
1. Автопогрузчик грузоподъемностью 3 т	4045	9	-	0,11	-	0,11	-	0,110	-	-	0,13	0,1	
2. Кран козловой двухконсольный грузоподъемностью 5 т	К-4М, Московский механический завод	12	-	-	-	-	-	0,083	-	-	-	0,1	
3. Таль электрическая грузоподъемностью 1 т	ТЭ1-511, Гороховецкий завод подъемно- транспортного оборудования имени В.И. Ленина	12	-	-	-	-	-	0,083	-	0,83	-	0,7	
4. Таль электрическая грузоподъемностью 3 т	ТЭ3-521	10	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-	-	0,20	-	
5. Таль электрическая грузоподъемностью 5 т	ТЭ5-911	10	-	-	0,10	0,10	-	0,083	-	-	0,03	0,1	
6. Тележка ручная с подъемной платформой грузоподъемностью 0,25 т	ТР-0,25, завод "Моспроммеханизация"	12	-	-	-	-	0,166	-	0,03	-	-	0,9	
7. Тележка ручная с подъемной платформой грузоподъемностью 1 т	ТР-1, завод "Моспроммеханизация"	8	0,13	-	0,13	-	-	-	-	-	0,15	-	
8. Тележка-носилки для переноски кислородных баллонов	Рыбинский завод гидромеханизации	6	-	0,25	-	0,50	-	-	-	-	0,35	-	
9. Электрокар с подъемной платформой грузоподъемностью 3 т	ЭТ-2040, Батумский электромеханический завод	5	-	-	0,18	-	-	-	-	-	0,03	-	
10. Электрокар грузоподъемностью 1 т 	ЭТМ, Батумский электромеханический завод	5	0,18	-	-	-	-	0,083	-	-	0,20	0,2	
11. Электрокар без подъемной платформы грузоподъемностью 2 т	ЭК-2	5	-	0,18	-	0,18	-	-	-	-	0,20	-	

Примечания: 1. Норматив потребности в данном оборудовании для предприятий тепловых сетей принимается по значению норматива для тепловых электростанций мощностью от 2 до 700 МВт.
2. Сведения о наличии предприятий в Минэнерго СССР ежегодно приводятся в работах Энергонот.